[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# timeout

モード: PPPoEパススルーモード
カテゴリー: PPP / PPPoEパススルー

`(config-pppoe-relay)# timeout {0|<30-86400>}`

`(config-pppoe-relay)# no timeout`

対象PPPoEパススルーインスタンスが転送するPPPoEセッションの無通信時タイムアウトを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は600秒。

### パラメーター

`0` | PPPoEセッションをタイムアウトさせない場合に指定する
`<30-86400>` | 無通信時タイムアウト（秒）。初期値は600

### コマンドツリー

    pppoe-relay (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timeout（PPPoEパススルーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1