[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show wireless ap-profile

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap-profile [<1-65535>|all] [brief]`

APプロファイルの設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | APプロファイル番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPプロファイルだけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのAPプロファイルを表示する（省略時動作）
`brief` | APプロファイルの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless ap-profile ↓
    AP-PROFILE ID 1:
     Description ................... For_5403
     Country-Code .................. jp
     HWTYPE ........................ AT-TQ5403e
      Band ......................... triple
      Spec ......................... 11ac
     Bandwidth ..................... 2
     NTP Server .................... Enable
      IP address/Host............... Default
      Period ....................... 10
    SNMP .......................... Enable
     Version ...................... v1v2c
     Port ......................... 161
     Read-only community string ... public
     Trap community string ........ private
     Permit host .................. 192.168.1.1/24
     Trap host(s):
      Host 1 ...................... 192.168.1.10
      Host 2 ...................... manager.your.domain.com
     Generated Traps:
      Cold Start Traps ............ Enabled
      Link Traps .................. Enabled
      Authentication Traps ........ Enabled
      Association Traps ........... Disabled
      Filtered STA Traps .......... Disabled
      Radius Auth Success Traps ... Disabled
      Radius Auth Failure Traps ... Disabled
      DFS Traps ................... Disabled
     LED ........................... Enable
     Initialization-Button ......... Enable
     Port-Cascade .................. Disable
     Link-Aggregation .............. Disable
     Wireless MAC filter ID ........ 0
      Rule ......................... -
     Captive Portal
      Virtual IP Adress ............
     Radio 1:
      Status ....................... Enable
      Mode ......................... bg-n
      Antenna ...................... -
      Bandwidth .................... 20
      Station-Isolation ............ Disable
      Airtime-Fairness ............. Disable
      Max-Clients .................. 200
      Channel ...................... all
      VAP .......................... 0
       Network ..................... 1
     Radio 2:
      Status ....................... Enable
      Mode ......................... a-n-ac
      Antenna ...................... -
      Bandwidth .................... 80
      Station-Isolation ............ Disable
      Airtime-Fairness ............. Disable
      Max-Clients .................. 200
      Channel ...................... all
      VAP .......................... 0
       Network ..................... 1
     Radio 3:
      Status ....................... Enable
      Mode ......................... a-n-ac
      Antenna ...................... -
      Bandwidth .................... 80
      Station-Isolation ............ Disable
      Airtime-Fairness ............. Disable
      Max-Clients .................. 200
      Channel ...................... (null)
      VAP .......................... 0
       Network ..................... 1

    awplus> show wireless ap-profile brief ↓
    ID    Description                      HWTYPE         Radio 1 Radio 2 Radio 3
    ----- -------------------------------- -------------- ------- ------- -------
        1                                  at-tq4400      Enable  Disable Disable
       10 TQ5K                             at-tq5403      Enable  Enable  Enable

### 注意・補足事項

■ ポートカスケードが有効かつリンクアグリゲーションも有効に設定されている場合、リンクアグリゲーションのパラメーターにはEnable(Ignored)と表示される。

### 関連コマンド

ap-profile（無線LANコントローラーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1