[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# discovery

モード: AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-atmf-guest)# discovery [static|dynamic]`

`(config-atmf-guest)# no discovery`

AMFゲストノードの機器情報を取得する方法を設定する。
no形式で実行した場合は、設定を削除する。
初期値およびパラメーター省略時は「dynamic」となる。

> Note

> > AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050Sではdynamicパラメーターが未サポートのため、staticを選択する必要があります。

本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
パラメーターでdynamicを選択した場合は、DHCP Snooping機能を有効にする必要がある（「AMFゲストノード機能」を参照）。
パラメーターでdynamicを選択し、LLDPにて機器情報を取得する場合は、LLDP機能を有効にする必要がある。
また、ゲストノードがIPv6アドレスを使用している場合は、staticを選択する必要がある。
staticを選択した場合は、ゲストノードのIPv4またはIPv6アドレスを、switchport atmf-guestlinkコマンドのパラメーターで設定する必要がある。

### パラメーター

`dynamic` | 自動（DHCP Snooping、またはDHCP SnoopingとLLDP）
`static` | 手動

### 使用例

■ AMFゲストノード「Camera」の機器情報を取得する方法を手動にする。

    FSW241(config)# atmf guest-class Camera ↓
    FSW241(config-atmf-guest)# discovery static ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

### コマンドツリー

    atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- discovery（AMFゲストコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1