[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# whitelist

モード: IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config-ip-reputation)# [no] whitelist A.B.C.D`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のホワイトリストにIPアドレスを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPアドレスをホワイトリストから削除する。
初期状態ではIPアドレスは未登録。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPアドレス

### 使用例

■ IPレピュテーション機能のホワイトリストに192.0.2.189を登録する。

    awplus(config-ip-reputation)# whitelist 192.0.2.189 ↓

■ IPレピュテーション機能のホワイトリストから192.0.2.189を削除する。

    awplus(config-ip-reputation)# no whitelist 192.0.2.189 ↓

### コマンドツリー

    ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- whitelist（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

show ip-reputation（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1