[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# initialization-button enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] initialization-button enable`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントのリセットボタン（初期化ボタン）を有効にする。
no形式で実行した場合はリセットボタンを無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ4400eにはリセットボタンがないため、AT-TQ4400eを対象とするAPプロファイルでは本設定は意味を持たない。
■ AT-TQ5403eを対象とするAPプロファイルでは本設定は意味を持たない。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- initialization-button enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1