[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ip bgp summary

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp {vrf VRFNAME|global} summary`

（IPv4）BGPピアの情報を要約して表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

    awplus> show ip bgp summary ↓
    BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65010
    BGP table version is 6
    4 BGP AS-PATH entries
    0 BGP community entries

    Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
    10.10.10.5      4 65050     115     110        6    0    0 00:01:57        4
    10.10.10.7      4 65075      72     119        6    0    0 00:01:42        3
    10.10.10.8      4 65075      69     117        6    0    0 00:01:52        3

    Total number of neighbors 3

### 関連コマンド

neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1