[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# auth log

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth log {dot1x|auth-mac} {success|failure|logoff|all}`

出力する認証ログメッセージの種類を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した種類の認証ログメッセージを出力しないように設定する。
初期設定では、すべての認証ログメッセージが出力される。

### パラメーター

`dot1x` | 802.1X認証ログメッセージのみ出力する
`auth-mac` | MACベース認証ログメッセージのみ出力する
`success` | 認証成功ログメッセージのみ出力する
`failure` | 認証失敗ログメッセージのみ出力する
`logoff` | ログオフログメッセージのみ出力する
`all` | すべての種類のログメッセージを出力する（初期値）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth log（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1