[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# atmf backup guests enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] atmf backup guests enable`

AMFゲストノードの自動バックアップを有効化する。
no形式で実行した場合は自動バックアップを無効にする。
初期設定は有効。
本コマンドはAMFマスターでのみ有効。

### 使用例

■ AMFゲストノードの自動バックアップを有効化する。

    SBx81(config)# atmf backup guests enable ↓

■ AMFゲストノードの自動バックアップを無効にする。

    SBx81(config)# no atmf backup guests enable ↓

### 注意・補足事項

■ AT-TQシリーズをゲストノードとして使用する場合、AT-TQシリーズのHTTP／HTTPS設定は、最大セッション数をのぞきデフォルトから変更しないこと。
ただし、ゲストノードバックアップ（自動または手動）の実行もAT-TQシリーズ側ではセッション数としてカウントされるため、最大セッション数がデフォルトの「1」のまま、AT-TQシリーズのWeb設定画面にログオンした状態でゲストノードバックアップを実行すると、バックアップに失敗する。その場合は、最大セッション数をデフォルトの「1」から「2」以上に変更すること。
■ 別売製品AT-Vista Manager、AT-Vista Manager EXのAWCプラグインで管理している無線LANアクセスポイントでは、ゲストノードとしてのコンフィグバックアップ、手動リカバリーはサポート対象外。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf backup guests enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf backup area-masters enable（グローバルコンフィグモード）
atmf backup guests synchronize（特権EXECモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1