[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# bgp confederation peers

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp confederation peers ASPATHS`

（IPv4）ASコンフェデレーション内のeBGPピア（コンフェデレーションeBGPピア。C-eBGPピア）の所属するサブAS番号を指定する。
no形式で実行した場合はサブAS番号の指定を削除する。
初期設定ではサブAS番号は未設定。
自分が所属するASコンフェデレーションのAS番号はbgp confederation identifierコマンドで指定する。また、自分が所属するサブAS（メンバーAS）番号はrouter bgpコマンドで指定する。

### パラメーター

`ASPATHS :=` | `<1-4294967295> ...`
| コンフェデレーションeBGPピアの所属するサブAS番号。スペース区切りで複数指定も可能

### 使用例

■ BGPピア10.10.10.5とコンフェデレーションeBGPセッションを張る。両者が所属するASコンフェデレーションのAS番号は65010。自分が所属するサブAS番号は65011、相手のサブAS番号は65012とする。

    awplus(config)# router bgp 65011 ↓
    awplus(config-router)# bgp confederation identifier 65010 ↓
    awplus(config-router)# bgp confederation peers 65012 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 remote-as 65012 ↓

### 注意・補足事項

■ ASコンフェデレーション内のすべてのサブASを指定する必要はない。C-eBGPセッションを張っているピアのサブAS番号だけを指定すればよい。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp confederation peers（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp bestpath compare-confed-aspath（BGPモード）
bgp confederation identifier（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1