[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# auto-summary

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] auto-summary`

（IPv4）BGP経路の自動集約機能を有効化する。
no形式で実行した場合は自動集約機能を無効化する。
初期設定は無効。
自動集約機能が有効のときは、経路情報をクラスフルなIPv4ネットワーク（クラスA、B、Cネットワーク）に集約した上でBGPピアに通知する（集約前の個別経路は通知しない）。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auto-summary（BGPモード）

### 関連コマンド

show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1