[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ntp rate-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp rate-limit [interval <1-4096> & burst <1-255> & leak <2-16>]`

`(config)# no ntp rate-limit`

NTP受信レート制限機能のパラメーターを変更する。
no形式で実行した場合はすべてのパラメーターが初期値に戻る。
初期値は各パラメーターの説明を参照。

### パラメーター

`interval <1-4096>` | 許容される最小受信間隔（秒）。なお、本パラメーターは指定値が2の累乗（1, 2, 4, 8, 16, ..., 4096）でない場合、直近の値に丸められる。初期値は8
`burst <1-255>` | 実際の受信レートがintervalの設定値を超えている状態でバースト的に受信が許容されるパケット数。初期値は8
`leak <2-16>` | 実際の受信レートがintervalとburstの設定値を超えている状態で、ランダムに受信を許可するパケットの割合を「leak分の1」として指定する。たとえば `leak 4` とした場合は、設定した受信レートを超過しているときでも平均して4個に1個の割合でランダムにパケットを受信する。なお、本パラメーターは指定値が2の累乗（2, 4, 8, 16）でない場合、直近の値に丸められる。初期値は8

### 使用例

■ NTPパケットの最小受信間隔を16秒、バースト受信数を16パケット、超過時のランダム受信割合を4分の1に設定する。

    awplus(config)# ntp rate-limit interval 16 burst 16 leak 4 ↓

■ NTPパケットの受信レート制限を初期値に戻す。

    awplus(config)# no ntp rate-limit ↓

### 注意・補足事項

■ 受信レート制限は送信元のIPアドレスごとに適用される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp rate-limit（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1