[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# auth dhcp-framed-ip-lease

モード: ポート認証プロファイルモード --> インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth dhcp-framed-ip-lease`

対象のMACベース認証ポート、802.1X認証ポートでSupplicantが認証に成功した場合、該当SupplicantのMACアドレスに対する静的割り当て用のIPアドレスとして、RADIUSサーバーから通知されたFramed-IP-Address (8) 属性値をDHCPサーバーに自動登録するよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth dhcp-framed-ip-leaseコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth dhcp-framed-ip-lease（ポート認証プロファイルモード）
             |
             +- ageing-time（インターフェースモード）
             +- alias（インターフェースモード）
             +- apn（インターフェースモード）
             +- application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
             +- application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
             +- arp-aging-timeout（インターフェースモード）
             +- arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
             +- arp-reply-bc-dmac（インターフェースモード）
             +- atmf provision（インターフェースモード）
             +- atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
             +- atmf-link（インターフェースモード）
             +- auth auth-fail vlan（インターフェースモード）
             +- auth critical（インターフェースモード）
             +- auth dhcp-framed-ip-lease（インターフェースモード）
             +- auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
             +- auth guest-vlan（インターフェースモード）
             +- auth guest-vlan forward（インターフェースモード）
             +- auth host-mode（インターフェースモード）
             +- auth log（インターフェースモード）
             +- auth max-supplicant（インターフェースモード）
             +- auth multi-vlan-session（インターフェースモード）
             +- auth priority（インターフェースモード）
             +- auth profile（インターフェースモード）
             +- auth reauthentication（インターフェースモード）
             +- auth roaming enable（インターフェースモード）
             +- auth session-timeout（インターフェースモード）
             +- auth supplicant-mac（インターフェースモード）
             +- auth timeout quiet-period（インターフェースモード）
             +- auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
             +- auth timeout server-timeout（インターフェースモード）
             +- auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）
             +- auth two-step enable（インターフェースモード）
             +- auth two-step order（インターフェースモード）
             +- auth-mac accounting（インターフェースモード）
             +- auth-mac authentication（インターフェースモード）
             +- auth-mac enable（インターフェースモード）
             +- auth-mac method（インターフェースモード）
             +- auth-mac reauth-relearning（インターフェースモード）
             +- bridge-group（インターフェースモード）
             +- channel-group（インターフェースモード）
             +- cid（インターフェースモード）
             +- description（インターフェースモード）
             +- dot1x accounting（インターフェースモード）
             +- dot1x authentication（インターフェースモード）
             +- dot1x control-direction（インターフェースモード）
             +- dot1x eapol-version（インターフェースモード）
             +- dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）
             +- dot1x max-reauth-req（インターフェースモード）
             +- dot1x port-control（インターフェースモード）
             +- dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
             +- duplex（インターフェースモード）
             +- egress-rate-limit（インターフェースモード）
             +- encapsulation dot1q（インターフェースモード）
             +- encapsulation ppp（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring action（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
             +- fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）
             +- flood-local（インターフェースモード）
             +- flowcontrol（インターフェースモード）
             +- ip address（インターフェースモード）
             +- ip address dhcp（インターフェースモード）
             +- ip address negotiated（インターフェースモード）
             +- ip ddns-update-method（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client default-route distance（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client request vendor-identifying-specific（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-client vendor-identifying-class（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay agent-option remote-id（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay max-message-length（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay maxhops（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
             +- ip dhcp-relay use-client-side-address（インターフェースモード）
             +- ip directed-broadcast（インターフェースモード）
             +- ip helper-address（インターフェースモード）
             +- ip igmp（インターフェースモード）
             +- ip igmp last-member-query-count（インターフェースモード）
             +- ip igmp last-member-query-interval（インターフェースモード）
             +- ip igmp maximum-groups（インターフェースモード）
             +- ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
             +- ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
             +- ip igmp querier-timeout（インターフェースモード）
             +- ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）
             +- ip igmp query-interval（インターフェースモード）
             +- ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
             +- ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping fast-leave（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping mrouter interface（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping querier（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping report-suppression（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping source-timeout（インターフェースモード）
             +- ip igmp snooping tcn query solicit（インターフェースモード）
             +- ip igmp source-address-check（インターフェースモード）
             +- ip igmp static-group（インターフェースモード）
             +- ip igmp version（インターフェースモード）
             +- ip limited-local-proxy-arp（インターフェースモード）
             +- ip local-proxy-arp（インターフェースモード）
             +- ip ospf authentication（インターフェースモード）
             +- ip ospf authentication-key（インターフェースモード）
             +- ip ospf cost（インターフェースモード）
             +- ip ospf database-filter（インターフェースモード）
             +- ip ospf dead-interval（インターフェースモード）
             +- ip ospf disable all（インターフェースモード）
             +- ip ospf hello-interval（インターフェースモード）
             +- ip ospf message-digest-key（インターフェースモード）
             +- ip ospf mtu（インターフェースモード）
             +- ip ospf mtu-ignore（インターフェースモード）
             +- ip ospf network（インターフェースモード）
             +- ip ospf priority（インターフェースモード）
             +- ip ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
             +- ip ospf transmit-delay（インターフェースモード）
             +- ip pim dr-priority（インターフェースモード）
             +- ip pim exclude-genid（インターフェースモード）
             +- ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
             +- ip pim hello-interval（インターフェースモード）
             +- ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
             +- ip proxy-arp（インターフェースモード）
             +- ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
             +- ip rip authentication mode（インターフェースモード）
             +- ip rip authentication string（インターフェースモード）
             +- ip rip receive version（インターフェースモード）
             +- ip rip receive-packet（インターフェースモード）
             +- ip rip send version（インターフェースモード）
             +- ip rip send-packet（インターフェースモード）
             +- ip rip split-horizon（インターフェースモード）
             +- ip summary-address rip（インターフェースモード）
             +- ip tcp adjust-mss（インターフェースモード）
             +- ip unnumbered（インターフェースモード）
             +- ip vrf forwarding（インターフェースモード）
             +- ipv6 address（インターフェースモード）
             +- ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
             +- ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
             +- ipv6 address suffix（インターフェースモード）
             +- ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
             +- ipv6 ddns-update-method（インターフェースモード）
             +- ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
             +- ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
             +- ipv6 enable（インターフェースモード）
             +- ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld last-member-query-count（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld last-member-query-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld querier-timeout（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping fast-leave（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping mrouter interface（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping querier（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld snooping report-suppression（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld static-group（インターフェースモード）
             +- ipv6 mld version（インターフェースモード）
             +- ipv6 multihoming（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd dns-server（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd prefix（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd proxy interface（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd ra-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd ra-lifetime（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd reachable-time（インターフェースモード）
             +- ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf authentication ipsec（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf cost（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf dead-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf encryption ipsec（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf hello-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf priority（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 ospf transmit-delay（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim bsr-border（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim dr-priority（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim exclude-genid（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim ext-srcs-directly-connected（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim hello-holdtime（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim hello-interval（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
             +- ipv6 pim unicast-bsm（インターフェースモード）
             +- ipv6 rip metric-offset（インターフェースモード）
             +- ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）
             +- ipv6 router ospf area（インターフェースモード）
             +- ipv6 router rip（インターフェースモード）
             +- ipv6 tcp adjust-mss（インターフェースモード）
             +- keepalive（インターフェースモード）
             +- l3-filtering enable（インターフェースモード）
             +- lacp port-priority（インターフェースモード）
             +- lacp timeout（インターフェースモード）
             +- lldp management-address（インターフェースモード）
             +- lldp med-notifications（インターフェースモード）
             +- lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
             +- lldp notifications（インターフェースモード）
             +- lldp receive（インターフェースモード）
             +- lldp tlv-select（インターフェースモード）
             +- lldp transmit（インターフェースモード）
             +- location civic-location-id（インターフェースモード）
             +- location coord-location-id（インターフェースモード）
             +- location elin-location-id（インターフェースモード）
             +- mac-filter-group（インターフェースモード）
             +- mac-learning（インターフェースモード）
             +- mirror interface（インターフェースモード）
             +- mru（インターフェースモード）
             +- mtu（インターフェースモード）
             +- multicast（インターフェースモード）
             +- peer neighbor-route（インターフェースモード）
             +- polarity（インターフェースモード）
             +- ppp authentication refuse（インターフェースモード）
             +- ppp hostname（インターフェースモード）
             +- ppp ipcp dns（インターフェースモード）
             +- ppp ipcp dns suffix-list（インターフェースモード）
             +- ppp ipcp ip-override（インターフェースモード）
             +- ppp password（インターフェースモード）
             +- ppp service-name（インターフェースモード）
             +- ppp timeout idle（インターフェースモード）
             +- ppp username（インターフェースモード）
             +- pppoe-ac-service（インターフェースモード）
             +- shutdown（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
             +- snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）
             +- spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
             +- spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
             +- spanning-tree force-version（インターフェースモード）
             +- spanning-tree guard root（インターフェースモード）
             +- spanning-tree link-type（インターフェースモード）
             +- spanning-tree path-cost（インターフェースモード）
             +- spanning-tree portfast（インターフェースモード）
             +- spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
             +- spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
             +- spanning-tree priority（インターフェースモード）
             +- speed（インターフェースモード）
             +- static-channel-group（インターフェースモード）
             +- storm-control level（インターフェースモード）
             +- switchport access vlan（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-agentlink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
             +- switchport atmf-link（インターフェースモード）
             +- switchport enable vlan（インターフェースモード）
             +- switchport mode（インターフェースモード）
             +- switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
             +- switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
             +- switchport voice dscp（インターフェースモード）
             +- switchport voice vlan（インターフェースモード）
             +- switchport voice vlan priority（インターフェースモード）
             +- tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）
             +- tunnel checksum（インターフェースモード）
             +- tunnel destination（インターフェースモード）
             +- tunnel df（インターフェースモード）
             +- tunnel dscp（インターフェースモード）
             +- tunnel endpoint（インターフェースモード）
             +- tunnel local id（インターフェースモード）
             +- tunnel local name（インターフェースモード）
             +- tunnel local selector（インターフェースモード）
             +- tunnel mode ds-lite（インターフェースモード）
             +- tunnel mode gre（インターフェースモード）
             +- tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）
             +- tunnel mode ipsec（インターフェースモード）
             +- tunnel mode ipv6（インターフェースモード）
             +- tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）
             +- tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
             +- tunnel mode map-e（インターフェースモード）
             +- tunnel mode map4to6（インターフェースモード）
             +- tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
             +- tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn authentication（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn cipher（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn expiry-kbytes（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn expiry-seconds（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn port（インターフェースモード）
             +- tunnel openvpn tagging（インターフェースモード）
             +- tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
             +- tunnel remote id（インターフェースモード）
             +- tunnel remote name（インターフェースモード）
             +- tunnel remote selector（インターフェースモード）
             +- tunnel selector paired（インターフェースモード）
             +- tunnel softwire（インターフェースモード）
             +- tunnel softwire-disable-dad（インターフェースモード）
             +- tunnel source（インターフェースモード）
             +- tunnel ttl（インターフェースモード）
             +- wan-bypass（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth dhcp-framed-ip-lease（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth profile（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1