[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# 設定例集#56: トンネルサブインターフェースを利用したVRF-Lite

構成
設定開始前に
自動設定の確認と削除
システム時刻の設定
ルーターAの設定
ルーターBの設定
設定の保存
ファイアウォールログについて
ルーターAのコンフィグ
ルーターBのコンフィグ

トンネルサブインターフェースを利用して、2拠点に3つずつ存在するVRFインスタンスを、1本のL2TPv3 over IPsecトンネルで接続する設定例です。3組のVRFインスタンスでは、それぞれ別々のルーティングプロトコルを動作させます。
なお本例では、同一機器上のVRFインスタンス間でIPアドレスが重複しないよう設定し、VRF-Liteとファイアウォール、NAT機能の併用を可能にしています。
（ファイアウォールおよびNAT機能は、VRFインスタンス間で重複するIPアドレスを使用していない場合のみVRF-Liteと併用可能なため）

## 構成

|  | ルーターA | ルーターB
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | userA@isp | userB@isp
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
グローバルVRF | WAN側（ISP）物理インターフェース(1) | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
トンネルインターフェース | tunnel0 | tunnel0
トンネル終端IPアドレス | 10.0.0.1 | 10.0.0.2
VRF1 | LAN側インターフェース | vlan10 | vlan40
LAN側IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.40.1/24
トンネルサブインターフェース | tunnel0.110 | tunnel0.110
トンネルサブインターフェースIPアドレス | 192.168.110.1/24 | 192.168.110.2/24
VRF2 | LAN側インターフェース | vlan20 | vlan50
LAN側IPアドレス | 192.168.20.1/24 | 192.168.50.1/24
トンネルサブインターフェース | tunnel0.120 | tunnel0.120
トンネルサブインターフェースIPアドレス | 192.168.120.1/24 | 192.168.120.2/24
VRF3 | LAN側インターフェース | vlan30 | vlan60
LAN側IPアドレス | 192.168.30.1/24 | 192.168.60.1/24
トンネルサブインターフェース | tunnel0.130 | tunnel0.130
トンネルサブインターフェースIPアドレス | 192.168.130.1/24 | 192.168.130.2/24

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VRFインスタンス「VRF1」（VRFインスタンスID 1）を作成します。これには、ip vrfコマンドを使います。
   VRF-Liteの詳細は「IP」/「VRF-Lite」をご覧ください。

       ip vrf VRF1 1

5. VRFインスタンス「VRF2」（VRFインスタンスID 2）を作成します。

       ip vrf VRF2 2

6. VRFインスタンス「VRF3」（VRFインスタンスID 3）を作成します。

       ip vrf VRF3 3

7. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 10,20,30 state enable

8. VLANインターフェースvlan10をVRFインスタンス「VRF1」に関連付け、IPアドレスを設定します。VRFインスタンスの関連付けにはip vrf forwardingコマンドを、IPアドレスの設定にはip addressコマンドを使います。

       interface vlan10
        ip vrf forwarding VRF1
        ip address 192.168.10.1/24

9. VLANインターフェースvlan20をVRFインスタンス「VRF2」に関連付け、IPアドレスを設定します。

       interface vlan20
        ip vrf forwarding VRF2
        ip address 192.168.20.1/24

10. VLANインターフェースvlan30をVRFインスタンス「VRF3」に関連付け、IPアドレスを設定します。

        interface vlan30
         ip vrf forwarding VRF3
         ip address 192.168.30.1/24

11. LANポート1.0.1をvlan10、vlan20、vlan30のタグ付きポートに設定します。
    これには、switchport modeコマンド、switchport trunk allowed vlan、switchport trunk native vlanコマンドを使います。
    VLANについては「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

        interface port1.0.1
         switchport mode trunk
         switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
         switchport trunk native vlan none

12. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

13. L2TPv3 over IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成し、さらにその上にvlan110、vlan120、vlan130のタグ付きパケットを送受信する802.1Qサブインターフェースtunnel0.110、tunnel0.120、tunnel0.130を作成します。
    トンネルインターフェースはinterfaceコマンドで作成し、802.1Qサブインターフェースはencapsulation dot1qコマンドで作成します。また、L2TPv3 over IPsecの接続に必要な下記の設定を行います。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。

        interface tunnel0
         encapsulation dot1q 110
         encapsulation dot1q 120
         encapsulation dot1q 130
         mtu 1500
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel local id 1
         tunnel remote id 2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode l2tp v3
         tunnel df clear

14. 802.1Qトンネルサブインターフェースtunnel0.110をVRFインスタンス「VRF1」に関連付け、以下の設定を行います。
    ・トンネルサブインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルサブインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0.110
         ip vrf forwarding VRF1
         ip address 192.168.110.1/24
         ip tcp adjust-mss 1300

15. 同様に、802.1Qトンネルサブインターフェースtunnel0.120をVRFインスタンス「VRF2」に関連付け、IPアドレスとMSS書き換えの設定を行います。

        interface tunnel0.120
         ip vrf forwarding VRF2
         ip address 192.168.120.1/24
         ip tcp adjust-mss 1300

16. 同様に、802.1Qトンネルサブインターフェースtunnel0.130をVRFインスタンス「VRF3」に関連付け、IPアドレスとMSS書き換えの設定を行います。

        interface tunnel0.130
         ip vrf forwarding VRF3
         ip address 192.168.130.1/24
         ip tcp adjust-mss 1300

17. グローバルVRFインスタンスにおいて、デフォルト経路をppp0に向けて設定します。
    これには、ip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

18. VRFインスタンス「VRF1」において、スタティックルーティングの設定を行います。

        ip route vrf VRF1 192.168.40.0/24 192.168.110.2

19. VRFインスタンス「VRF2」において、経路制御プロトコルRIPの設定を行います。
    これには、router rip、address-family ipv4、network、exit-address-familyの各コマンドを使います。
    RIPの詳細は「IP」/「経路制御（RIP）」をご覧ください。

        router rip
         address-family ipv4 vrf VRF2
         network 192.168.0.0/16
         exit-address-family

20. VRFインスタンス「VRF3」において、経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、router ospf、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        router ospf 3 VRF3
         network 192.168.0.0 255.255.0.0 area 0

21. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、RIPおよびOSPF用のマルチキャストグループアドレスをネットワーク「ctrl」として、LAN側のアドレス範囲をネットワーク「lan」として定義しています。

        zone private
         network ctrl
          ip subnet 224.0.0.0/24
         network lan
          ip subnet 192.168.0.0/16

22. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address 10.0.0.1

23. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

24. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

25. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェースから外部への通信を許可します
    ・rule 40 - 外部から本製品のWAN側インターフェースへのIPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 外部から本製品のWAN側インターフェースへのISAKMPパケットを許可します
    ・rule 60 - 外部から本製品のWAN側インターフェースへのL2TPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public
         rule 40 permit esp from public to public.wan.ppp0
         rule 50 permit isakmp from public to public.wan.ppp0
         rule 60 permit l2tp from public to public.wan.ppp0
         protect

26. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

27. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@ispB
        ppp password isppasswdB
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VRFインスタンス「VRF1」（VRFインスタンスID 1）を作成します。これには、ip vrfコマンドを使います。
   VRF-Liteの詳細は「IP」/「VRF-Lite」をご覧ください。

       ip vrf VRF1 1

5. VRFインスタンス「VRF2」（VRFインスタンスID 2）を作成します。

       ip vrf VRF2 2

6. VRFインスタンス「VRF3」（VRFインスタンスID 3）を作成します。

       ip vrf VRF3 3

7. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 40,50,60 state enable

8. VLANインターフェースvlan40をVRFインスタンス「VRF1」に関連付け、IPアドレスを設定します。VRFインスタンスの関連付けにはip vrf forwardingコマンドを、IPアドレスの設定にはip addressコマンドを使います。

       interface vlan40
        ip vrf forwarding VRF1
        ip address 192.168.40.1/24

9. VLANインターフェースvlan50をVRFインスタンス「VRF2」に関連付け、IPアドレスを設定します。

       interface vlan50
        ip vrf forwarding VRF2
        ip address 192.168.50.1/24

10. VLANインターフェースvlan60をVRFインスタンス「VRF2」に関連付け、IPアドレスを設定します。

        interface vlan60
         ip vrf forwarding VRF3
         ip address 192.168.60.1/24

11. LANポート1.0.1をvlan40、vlan50、vlan60のタグ付きポートに設定します。
    これには、switchport modeコマンド、switchport trunk allowed vlan、switchport trunk native vlanコマンドを使います。
    VLANについては「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

        interface port1.0.1
         switchport mode trunk
         switchport trunk allowed vlan add 40,50,60
         switchport trunk native vlan none

12. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

13. L2TPv3 over IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成し、さらにその上にvlan110、vlan120、vlan130のタグ付きパケットを送受信する802.1Qサブインターフェースtunnel0.110、tunnel0.120、tunnel0.130を作成します。
    トンネルインターフェースはinterfaceコマンドで作成し、802.1Qサブインターフェースはencapsulation dot1qコマンドで作成します。また、L2TPv3 over IPsecの接続に必要な下記の設定を行います。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。

        interface tunnel0
         encapsulation dot1q 110
         encapsulation dot1q 120
         encapsulation dot1q 130
         mtu 1500
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel local id 2
         tunnel remote id 1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode l2tp v3
         tunnel df clear

14. 802.1Qトンネルサブインターフェースtunnel0.110をVRFインスタンス「VRF1」に関連付け、以下の設定を行います。
    ・トンネルサブインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルサブインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0.110
         ip vrf forwarding VRF1
         ip address 192.168.110.2/24
         ip tcp adjust-mss 1300

15. 同様に、802.1Qトンネルサブインターフェースtunnel0.120をVRFインスタンス「VRF2」に関連付け、IPアドレスとMSS書き換えの設定を行います。

        interface tunnel0.120
         ip vrf forwarding VRF2
         ip address 192.168.120.2/24
         ip tcp adjust-mss 1300

16. 同様に、802.1Qトンネルサブインターフェースtunnel0.130をVRFインスタンス「VRF3」に関連付け、IPアドレスとMSS書き換えの設定を行います。

        interface tunnel0.130
         ip vrf forwarding VRF3
         ip address 192.168.130.2/24
         ip tcp adjust-mss 1300

17. グローバルVRFインスタンスにおいて、デフォルト経路をppp0に向けて設定します。
    これには、ip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

18. VRFインスタンス「VRF1」において、スタティックルーティングの設定を行います。

        ip route vrf VRF1 192.168.10.0/24 192.168.110.1

19. VRFインスタンス「VRF2」において、経路制御プロトコルRIPの設定を行います。
    これには、router rip、address-family ipv4、network、exit-address-familyの各コマンドを使います。
    RIPの詳細は「IP」/「経路制御（RIP）」をご覧ください。

        router rip
         address-family ipv4 vrf VRF2
         network 192.168.0.0/16
         exit-address-family

20. VRFインスタンス「VRF3」において、経路制御プロトコルOSPFの設定を行います。
    これには、router ospf、networkの各コマンドを使います。
    OSPFの詳細は「IP」/「経路制御（OSPF）」をご覧ください。

        router ospf 3 VRF3
         network 192.168.0.0 255.255.0.0 area 0

21. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、RIPおよびOSPF用のマルチキャストグループアドレスをネットワーク「ctrl」として、LAN側のアドレス範囲をネットワーク「lan」として定義しています。

        zone private
         network ctrl
          ip subnet 224.0.0.0/24
         network lan
          ip subnet 192.168.0.0/16

22. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address 10.0.0.2

23. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

24. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

25. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェースから外部への通信を許可します
    ・rule 40 - 外部から本製品のWAN側インターフェースへのIPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 外部から本製品のWAN側インターフェースへのISAKMPパケットを許可します
    ・rule 60 - 外部から本製品のWAN側インターフェースへのL2TPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public
         rule 40 permit esp from public to public.wan.ppp0
         rule 50 permit isakmp from public to public.wan.ppp0
         rule 60 permit l2tp from public to public.wan.ppp0
         protect

26. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

27. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility kern msgtext Firewall ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    ip vrf VRF1 1
    !
    ip vrf VRF2 2
    !
    ip vrf VRF3 3
    !
    vlan database
     vlan 10,20,30 state enable
    !
    interface vlan10
     ip vrf forwarding VRF1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    interface vlan20
     ip vrf forwarding VRF2
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    interface vlan30
     ip vrf forwarding VRF3
     ip address 192.168.30.1/24
    !
    interface port1.0.1
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
     switchport trunk native vlan none
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     encapsulation dot1q 110
     encapsulation dot1q 120
     encapsulation dot1q 130
     mtu 1500
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel local id 1
     tunnel remote id 2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel df clear
    !
    interface tunnel0.110
     ip vrf forwarding VRF1
     ip address 192.168.110.1/24
     ip tcp adjust-mss 1300
    !
    interface tunnel0.120
     ip vrf forwarding VRF2
     ip address 192.168.120.1/24
     ip tcp adjust-mss 1300
    !
    interface tunnel0.130
     ip vrf forwarding VRF3
     ip address 192.168.130.1/24
     ip tcp adjust-mss 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    ip route vrf VRF1 192.168.40.0/24 192.168.110.2
    !
    router rip
     address-family ipv4 vrf VRF2
     network 192.168.0.0/16
     exit-address-family
    !
    router ospf 3 VRF3
     network 192.168.0.0 255.255.0.0 area 0
    !
    zone private
     network ctrl
      ip subnet 224.0.0.0/24
     network lan
      ip subnet 192.168.0.0/16
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public
     rule 40 permit esp from public to public.wan.ppp0
     rule 50 permit isakmp from public to public.wan.ppp0
     rule 60 permit l2tp from public to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispB
     ppp password isppasswdB
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    ip vrf VRF1 1
    !
    ip vrf VRF2 2
    !
    ip vrf VRF3 3
    !
    vlan database
     vlan 40,50,60 state enable
    !
    interface vlan40
     ip vrf forwarding VRF1
     ip address 192.168.40.1/24
    !
    interface vlan50
     ip vrf forwarding VRF2
     ip address 192.168.50.1/24
    !
    interface vlan60
     ip vrf forwarding VRF3
     ip address 192.168.60.1/24
    !
    interface port1.0.1
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 40,50,60
     switchport trunk native vlan none
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     encapsulation dot1q 110
     encapsulation dot1q 120
     encapsulation dot1q 130
     mtu 1500
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel local id 2
     tunnel remote id 1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel df clear
    !
    interface tunnel0.110
     ip vrf forwarding VRF1
     ip address 192.168.110.2/24
     ip tcp adjust-mss 1300
    !
    interface tunnel0.120
     ip vrf forwarding VRF2
     ip address 192.168.120.2/24
     ip tcp adjust-mss 1300
    !
    interface tunnel0.130
     ip vrf forwarding VRF3
     ip address 192.168.130.2/24
     ip tcp adjust-mss 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    ip route vrf VRF1 192.168.10.0/24 192.168.110.1
    !
    router rip
     address-family ipv4 vrf VRF2
     network 192.168.0.0/16
     exit-address-family
    !
    router ospf 3 VRF3
     network 192.168.0.0 255.255.0.0 area 0
    !
    zone private
     network ctrl
      ip subnet 224.0.0.0/24
     network lan
      ip subnet 192.168.0.0/16
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public
     rule 40 permit esp from public to public.wan.ppp0
     rule 50 permit isakmp from public to public.wan.ppp0
     rule 60 permit l2tp from public to public.wan.ppp0
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    end

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1