[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# l2tp unmanaged port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / L2TPv3

`(config)# l2tp unmanaged port <1-65535>`

`(config)# no l2tp unmanaged port`

L2TPv3で使用するUDPポートを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1701。

### パラメーター

`<1-65535>` | UDPポート番号。初期値は1701

### 注意・補足事項

■ L2TPv2とL2TPv3を併用する場合は、本コマンドでL2TPv3のUDPポートを変更する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- l2tp unmanaged port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1