[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mail smtpserver authentication

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`(config)# mail smtpserver authentication TYPE username NAME password [8] TEXTLINE`

`(config)# no mail smtpserver authentication`

メール送信時認証（SMTP認証）で使用する認証方式とユーザー名、パスワードを設定する。
no形式で実行した場合は、メール送信時認証の設定を削除する。
初期状態では未設定（認証なし）。

### パラメーター

`TYPE` | 認証方式。以下から選択する
| `crammd5` | CRAM-MD5認証
| `login` | LOGIN認証
| `plain` | PLAIN認証
`username NAME` | ユーザー名
`password [8] TEXTLINE` | パスワード。省略可能なキーワード「8」は、後続のTEXTLINEがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと。`TEXTLINE`は行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい（本パラメーターはコマンドラインの最後に指定すること）

### 使用例

■ メール送信時にユーザー名reporter、パスワードs3|=123+でPLAIN認証を行うように設定する。

    awplus(config)# mail smtpserver authentication plain username reporter password s3|=123+ ↓

■ メール送信時の認証を無効にする。

    awplus(config)# no mail smtpserver authentication ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行する前に、mail smtpserverコマンドで送信用メールサーバー（SMTPサーバー）を設定しておくこと。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mail smtpserver authentication（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1