[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# aggregate-address

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# aggregate-address X:X::X:X/M [summary-only] [as-set]`

`(config-router-af)# no aggregate-address X:X::X:X/M`

（IPv6）BGP経路の集約設定（集約経路エントリー）を追加する。
既存エントリーと同じネットワークアドレスを指定した場合は、オプションの指定を上書き変更する。
no形式で実行した場合は集約設定を削除する。
集約経路エントリーは、指定したネットワークの範囲におさまる、より具体的な経路がBGP経路表に登録されている場合にこれらを1つにまとめるもの。たとえば、集約経路エントリー「2001:db8:cafe::/48」を作成すると、この範囲におさまる「2001:db8:cafe:1::/64」「2001:db8:cafe:2::/64」「2001:db8:cafe:3::/64」などは、1つのエントリー「2001:db8:cafe::/48」としてもBGP経路表に登録される。本コマンドでsummary-onlyオプションを指定することにより、他のBGPピアには集約後の経路だけを通知することができる（summary-onlyオプションを指定しない場合は、集約前の個別経路も通知するので注意すること）。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | 集約後のネットワークアドレス（プレフィックス）。X:X::X:X/Mに包含される個々の経路は1つの経路X:X::X:X/Mに集約される
`summary-only` | 集約経路だけをBGPで通知したい場合に指定する。本オプションを指定しないときは、集約前の（より具体的な）個々の経路もBGPで通知される。また、本オプションを指定した場合でも、neighbor unsuppress-mapコマンドとルートマップを用いることで、集約前の個々の経路の一部を選択的に通知するよう設定できる
`as-set` | 本オプションを指定した場合、集約前の個別経路のAS_PATH属性が統一されていないときは、関連するすべてのAS番号を集約経路のAS_PATH属性に含める。このとき、集約経路のAS_PATH属性には各AS番号が一度だけ現れ、また、AS番号の順序は不定となる。本オプションを指定しない場合、集約前の個別経路のAS_PATH属性が統一されていないときは、集約経路のAS_PATH属性は空となる

### 使用例

■ 2001:db8:10::/48に含まれる個々の経路を集約してから他のBGPピアに通知するよう設定する。通常はこの例のようにsummary-onlyオプションを指定して、集約後の経路だけを他のピアに通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# aggregate-address 2001:db8:10::/48 summary-only ↓

### 注意・補足事項

■ 集約経路エントリーは、指定範囲内に収まるプレフィックスがBGP経路表に登録されている場合にのみ有効となる。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- aggregate-address（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

bgp aggregate-nexthop-check（グローバルコンフィグモード）
neighbor unsuppress-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1