[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip directed-broadcast

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# [no] ip directed-broadcast`

対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象IPインターフェース配下のネットワークに対して、他インターフェースからのディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。
初期設定は転送しない。

### 使用例

■ 他のインターフェースからvlan10へのディレクティドブロードキャストパケットを転送するよう設定する。たとえば、vlan10配下のネットワークが172.16.20.0/24なら、vlan10へのディレクティドブロードキャストパケットは、終点IPアドレス172.16.20.255を持つIPパケットとなる。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip directed-broadcast ↓

■ vlan10にディレクティドブロードキャストパケットを転送しないよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ip directed-broadcast ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip directed-broadcast（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1