[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mode

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# mode {click-through|radius|external-page-redirect}`

`(config-wireless-network-cp)# no mode`

キャプティブポータル（Web認証）の種類（動作モード）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はクリックスルー。

### パラメーター

`click-through` | クリックスルー。ブラウザー画面に表示される利用規約への同意のみでネットワーク接続を許可する
`radius` | 外部RADIUS認証。ブラウザー画面から入力したユーザー名、パスワードをRADIUSサーバーに問い合わせ、認証成功となった場合にのみネットワーク接続許可する
`external-page-redirect` | 外部ページリダイレクト。管理者が事前に指定した外部のキャプティブポータル認証ページで認証を行う。

### 注意・補足事項

■ クリックスルーは、AT-TQ4400/4600/4400e、AT-TQ1402/5403/5403e、AT-TQm1402/5403でのみ有効。AT-TQ2450/3200/3400/3600では、クリックスルーは未サポートのため、本コマンドでradius（外部RADIUS認証）を指定すること。
■ 外部ページリダイレクトは、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eのバージョン6.0.1-4.x（リリース予定）以降でのみサポート。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- mode（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1