[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address

モード: グローバルコンフィグモード --> 任意のモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config)# [no] vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address`

VRRPのバーチャルルーターにおいて、tracerouteに対しバーチャルIP/MACアドレスではなく実際に応答した装置の実IP/MACアドレスで応答するように設定する。
no形式で実行した場合、バーチャルIP/MACアドレスで応答する。（初期設定）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1