[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip ospf hello-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] hello-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] hello-interval`

対象OSPFインターフェースにおけるHello Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`<1-65535>` | Helloパケットの送信間隔（Hello Interval）（秒）。同一ネットワーク上のすべてのルーターに同じ値を設定する必要がある。初期値は10

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf hello-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip ospf dead-interval（インターフェースモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1