[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ddns-update-method status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`> show ddns-update-method status`

ダイナミックDNS（DDNS）クライアントの動作状態をサービス固有設定ごとに表示する。

### 使用例

    awplus> show ddns-update-method status ↓

    Dynamic DNS updates are enabled

    --------------------------------------------------------------------------------
    Update Method Name              Dyn
    Hostname                        example.dyndns.org
    IPv4 Interface                  eth1
    IPv4 Address                    172.17.28.231
    IPv4 Status                     Update succeeded
    IPv4 Update Result              good 172.17.28.231
    IPv6 Interface                  None
    IPv6 Address                    None
    IPv6 Status                     None
    IPv6 Update Result              None
    Last update                     May 27, 2019 17:36:33

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1