[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# transition-mode

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# transition-mode {true|false}`

VRRPv3上で、VRRPv2ルーターとの接続のためにVRRPv2パケットを送信する。
初期設定はfalse（送信しない）。

### パラメーター

`true` | VRRPv2パケットを送信する
`false` | VRRPv2パケットを送信しない

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router vrrp 5 vlan2 ↓
    awplus(config-router)# transition-mode true ↓

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- transition-mode（VRRPモード）

### 関連コマンド

router vrrp（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1