[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ipv6 pim exclude-genid

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ipv6 pim exclude-genid`

（PIM-SMv6）HelloメッセージにGeneration IDオプションを含めないよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、HelloメッセージにGeneration IDオプションを含める。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim exclude-genid（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1