[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# switchport enable vlan

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport enable vlan [<1-4094>]`

指定したVLANにおける対象スイッチポートの動作を有効化する。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID。省略時は所属先のすべてのVLANにおいて対象スイッチポートの動作が有効化される

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport enable vlan（インターフェースモード）

### 関連コマンド

shutdown（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1