[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# wireless auto-config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 自動セットアップ

`# wireless auto-config create-new`

`# wireless auto-config ap-profile <1-65535>`

`# wireless auto-config abort`

自動セットアップを実行または中断する。

### パラメーター

`create-new` | 新規に検出したすべてのサポート対象APに対して、該当APの機種（hwtype）に応じたAPプロファイル（APプロファイルから指定する無線ネットワーク設定、セキュリティー設定を含む）を自動作成し、該当APを登録・設定する（全自動セットアップ）
`ap-profile <1-65535>` | 新規に検出したサポート対象APのうち、指定したAPプロファイルの機種（hwtype）に適合するAPだけを登録・設定する（半自動セットアップ）
`abort` | 実行中の自動セットアップを中断する

### 関連コマンド

show wireless auto-config（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1