[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mirror interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# mirror interface SRCIFRANGE direction SNOOPDIRECTION`

`(config-if)# no mirror interface SRCIFRANGE`

対象スイッチポート（単一ポート）をポートミラーリングのミラーポートに設定する。また、同時にソースポートとコピーするトラフィックの向きも指定する。
no形式で実行した場合は、ミラーポートとしての設定を解除する。
ミラーポートに設定されたポートは、いずれのVLANにも所属していない状態となり、通常のスイッチポートとしては機能しなくなる。
ミラーポートの設定を解除されたポートは、vlan1のタグなしポート（アクセスポート）になる。

### パラメーター

`SRCIFRANGE` | ソースポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。トランクグループをソースポートに設定するときは、「saX」、「poX」ではなく、「port1.0.1-1.0.3」のように全所属ポートを一括指定すること（「saX」、「poX」の指定は不可）
`direction SNOOPDIRECTION` | ミラーリングするトラフィックの向き。以下から選択する
| `both` | 送受信パケット
| `receive` | 受信パケット
| `transmit` | 送信パケット

### 使用例

■ ポート1.0.5をミラーポートに設定し、ポート1.0.1から送受信されるトラフィックがミラーポートにコピーされるよう設定する。以下の設定をすると、ポート1.0.5はどのVLANにも所属しない状態となり、通常のスイッチポートとしては機能しなくなる。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.1 direction both ↓

■ 先の設定にソースポートを追加する例。ポート1.0.2と1.0.4から送受信されるトラフィックもポート1.0.5にコピーされるよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.2,port1.0.4 direction both ↓

■ ポート1.0.4のトラフィックをミラーしないよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no mirror interface port1.0.4 ↓

■ ポート1.0.5のミラーポート設定を解除する。以下の設定をすると、ポート1.0.5はvlan1のタグなしポート（アクセスポート）になる。必ずしもミラーポート設定前のVLANには戻らないので注意。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no mirror interface port1.0.1-port1.0.2 ↓

### 注意・補足事項

■ ミラーポートはシステム内で1つしか設定できないので、本コマンドを入力するためにインターフェースモードに入るときは、interfaceコマンドでスイッチポートを1つだけ指定すること。複数ポートを指定してインターフェースモードに入った場合、本コマンドは失敗する。

    awplus(config)# interface port1.0.6-1.0.7 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.1 direction both ↓
    %Cannot mirror to an interface range

■ また同様の理由により、すでに他のポートがミラーポートに設定されている場合も本コマンドは失敗する。その場合は、現行ミラーポートの設定を解除してから本コマンドを再実行すること。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.1 direction both ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.7 ↓
    awplus(config-if)# mirror interface port1.0.2 direction both ↓
    %port mirror already enabled on interface port1.0.8

■ トランクグループ（LACPチャンネルグループ、スタティックチャンネルグループ）、および、トランクグループの所属ポートをミラーポートに設定することはできない。
■ 複数のポートをミラーリングしたいときは、ソースポートを「port1.0.1-port1.0.3」のように複数指定するか、同一ミラーポートに対して本コマンドを複数回実行すればよい。ただし、ソースポートを増やす場合、ミラーポートの帯域を超えてしまう可能性があるため注意が必要。ミラーリングのソースポートは8ポートまでに制限されるが、4ポート以上設定した場合、Warning メッセージが出力される。
■ トランクグループ（LACPチャンネルグループ、スタティックチャンネルグループ）をソースポートに指定するときは、「saX」、「poX」ではなく、該当グループの全所属ポートを「port1.0.1-port1.0.3」のように一括指定すること。インターフェース名「saX」や「poX」をソースポートに指定することはできない。
■ トラフィックの向きをbothに設定した後、receiveまたはtransmitに変更したい場合、対象ミラーポートをno形式で無効にしてから、再度ミラーリングの設定を行う必要がある。
■ PAUSEフレームはミラーリングできない。
■ ミラーポートを設定する場合は、デフォルト状態のポートに設定すること（ミラーポートに他のスイッチポート関連機能を設定しないこと）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mirror interface（インターフェースモード）

### 関連コマンド

default-action（MACフィルターモード）
show mirror（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1