[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# IP / VRRP

プロトコル概要
基本設定
IPv4
ルーターA
ルーターB
IPv6
ルーターA
ルーターB
バイパスポートを利用した冗長構成（HAモードVRRP）
1本のWAN回線を2台のルーターで冗長化
ルーターA
ルーターB
2本のWAN回線を2台のルーターで冗長化（対称型）
バイパスポートのリレー状態

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）は、複数のルーターをグループ化し、あたかも1台のルーターであるかのように見せかけることで、デフォルトゲートウェイを冗長化し、IPネットワークに冗長性を与えるプロトコルです。
本製品は、IPv4/IPv6両対応のVRRPv3をサポートしています。

> Note

> > VRRPv3は、AlliedWare Plusバージョン5.4.2以前で使用されていたVRRPv2とは互換性がありませんのでご注意ください。

> Note

> > 本製品のIPv6ホスト機能はつねに有効なため、インターフェースにIPv6アドレスを設定するだけでIPv6ホストとしての動作が可能です。ただし、IPv6パケットの転送機能（IPv6ルーティング）は初期設定で無効なため、IPv6ルーターとして動作させる場合は同機能の有効化（ipv6 forwardingコマンド）が必要です。詳しくは「IPv6」/「一般設定」をご覧ください。

> Note

> > VRRPはVLANインターフェースでのみ使用可能です。

## プロトコル概要

VRRPの基本的な考え方は次のとおりです。

- 同一ネットワーク上にある複数のルーターをグループ化し、1台のように見せかける。このグループ全体をバーチャルルーター（VR = Virtual Router）と呼ぶ。
- バーチャルルーターを構成する各ルーターは次のものを共有し、互いに連携して動作する。
  - VRID: バーチャルルーターを識別するための番号（1～255）。
  - バーチャルMACアドレス: バーチャルルーターへのARP要求に対して返されるMACアドレス。VRIDから導出される。
  - バーチャルIP/IPv6アドレス: バーチャルルーターのIPv4/IPv6アドレス。クライアントホストには、このアドレスをデフォルトゲートウェイとして設定する（IPv6ではリンクローカルアドレスを使います）。
- バーチャルルーターを構成する各ルーターは、1～255の優先度を持つ。バーチャルIP/IPv6アドレスとインターフェースの実アドレスが一致している場合、そのルーターの優先度は自動的に最高値の255となる（preferred master）。それ以外のルーターには、1～254の優先度を設定する（初期値は100）。
- バーチャルルーターは、マスタールーター1台と、バックアップルーター1台以上から構成される。バーチャルルーター内でもっとも高い優先度を持つルーターがマスタールーターとなる。
- マスタールーターは、バーチャルIP/IPv6アドレスとバーチャルMACアドレスを使い、実際にルーターとしての動作を行う。また、VRRP Advertisementパケットをマルチキャストグループアドレス224.0.0.18（IPv4）、ff02::12（IPv6）宛てに定期的に送信し、自らの健在をバックアップルーターに知らせる。また、自分より高い優先度を持つAdvertisementパケットを受信した場合は、バックアップルーターに移行する。
- バックアップルーターは、ルーターとしての動作は行わずに、Advertisementパケットを監視している。バックアップルーターは、Advertisementパケットが途絶えるとマスタールーターに障害が発生したものと見なし、新しいマスタールーターの選出プロセスに入る。

> Note

> > 本製品は、本製品が所属するIPv4/IPv6ネットワークからバーチャルIP/IPv6アドレスへのICMP/ICMPv6に応答します。

## 基本設定

次に、実際に2台のルーターを用いてIPv4/IPv6のデフォルトゲートウェイを冗長化するための設定方法を示します。
IPv4用の設定とIPv6用の設定は下記の箇所を除いて同一です。

- バーチャルルーターの作成コマンドがIPv4とIPv6で異なる
  - IPv4では、router vrrpコマンドを使う
  - IPv6では、router ipv6 vrrpコマンドを使う
- バーチャルIP/IPv6アドレスの指定コマンドがIPv4とIPv6で異なる
  - IPv4では、virtual-ipコマンドを使う
  - IPv6では、virtual-ipv6コマンドを使う。IPv6ではリンクローカルアドレスを指定する必要があることに注意

### IPv4

ここでは、次のようなネットワーク構成を例にIPv4用のVRRP設定手順を示します。

この例では通常ルーターAが使用されますが、ルーターAが故障すると、同ルーターが定期的に送信しているVRRP AdvertisementパケットをルーターBが受信できなくなります。この場合、ルーターBはルーターAがダウンしたものと見なしてバックアップルーターからマスタールーターに移行し、両方のセグメントに対するデフォルトゲートウェイアドレスを引き継ぎます。ルーターAが復旧すると、ルーターBは元のバックアップルーターに戻ります。
なお、以下の各例では、VLANの作成とIPアドレスの設定は完了しているものとします。VLANの設定については、「L2スイッチング」の「バーチャルLAN」をご覧ください。IPアドレスの設定については、「IP」の「IPインターフェース」をご覧ください。

#### ルーターA

1. router vrrpコマンドを実行して、vlan100インターフェース上にVRID=100のバーチャルルーター（以下、VR100）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterA(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓

2. virtual-ipコマンドでVR100のバーチャルIPアドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス10.100.100.32がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterA(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓

3. priorityコマンドでVR100における優先度を設定します。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度を初期値の100よりも高い101に設定します。

       RouterA(config-router)# priority 101 ↓

4. circuit-failoverコマンドを用いて、vlan200（VR200）がダウンした場合にvlan100側（VRID=100）の優先度を引き下げ、ルーターBがマスタールーターになるよう設定します。

       RouterA(config-router)# circuit-failover vlan200 2 ↓

5. enableコマンドを実行してVR100の動作を有効化します。これでVR100の設定は完了です。exitコマンドでグローバルコンフィグモードに戻り、次にVR200の設定に移ります。

       RouterA(config-router)# enable ↓
       RouterA(config-router)# exit ↓

6. router vrrpコマンドを実行して、vlan200インターフェース上にVRID=200のバーチャルルーター（以下、VR200）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterA(config)# router vrrp 200 vlan200 ↓

7. virtual-ipコマンドでVR200のバーチャルIPアドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス10.100.200.32がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterA(config-router)# virtual-ip 10.100.200.32 backup ↓

8. priorityコマンドでVR200における優先度を設定します。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度を初期値の100よりも高い101に設定します。

       RouterA(config-router)# priority 101 ↓

9. circuit-failoverコマンドを用いて、vlan100（VR100）がダウンした場合にvlan200側（VR200）の優先度を引き下げ、ルーターBがマスタールーターになるよう設定します。

       RouterA(config-router)# circuit-failover vlan100 2 ↓

10. enableコマンドを実行してVR200の動作を有効化します。

        RouterA(config-router)# enable ↓

#### ルーターB

1. router vrrpコマンドを実行して、vlan100インターフェース上にVRID=100のバーチャルルーター（以下、VR100）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterB(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓

2. virtual-ipコマンドでVR100のバーチャルIPアドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス10.100.100.32がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterB(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓

3. priorityコマンドでVR100における優先度を設定します。こちらをデフォルトのバックアップルーターにするため、優先度は初期値100のままとします。

       RouterB(config-router)# priority 100 ↓

   > Note

   > > 優先度100は初期値なので、実際には本コマンドを入力する必要はありません。

4. enableコマンドを実行してVR100の動作を有効化します。これでVR100の設定は完了です。exitコマンドでグローバルコンフィグモードに戻り、次にVR200の設定に移ります。

       RouterB(config-router)# enable ↓
       RouterB(config-router)# exit ↓

5. router vrrpコマンドを実行して、vlan200インターフェース上にVRID=200のバーチャルルーター（以下、VR200）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterB(config)# router vrrp 200 vlan200 ↓

6. virtual-ipコマンドでVR200のバーチャルIPアドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス10.100.200.32がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterB(config-router)# virtual-ip 10.100.200.32 backup ↓

7. priorityコマンドでVR200における優先度を設定します。こちらをデフォルトのバックアップルーターにするため、優先度は初期値100のままとします。

       RouterB(config-router)# priority 100 ↓

   > Note

   > > 優先度100は初期値なので、実際には本コマンドを入力する必要はありません。

8. enableコマンドを実行してVR200の動作を有効化します。

       RouterB(config-router)# enable ↓

基本設定は以上です。
LAN上の各IPv4ホストには、デフォルトゲートウェイとして、バーチャルルーターのIPアドレス（バーチャルIPアドレス）を設定します。通常時には、ルーターAがマスタールーターとして機能し、VLAN間のトラフィックを転送します。ルーターAのインターフェースのどちらか（vlan100、vlan200）がリンクダウンした場合は、ルーターBがマスタールーターとなりバーチャルルーターとしての役割を引き継ぎます。このとき、バーチャルルーターのIPアドレスとMACアドレスは変化しないため、LAN上のホストがルーターの切り替えを意識することはありません。

> Note

> > VLANインターフェースは、所属ポートがすべてリンクダウンして初めて「リンクダウン」状態になります。一方、VLAN所属ポートが1ポートでもリンクアップすれば、該当VLANインターフェースは「リンクアップ」状態になります。VRRPでは、VLANインターフェースのリンクアップ、リンクダウンを検出してマスタールーターを切り替えるため、VLAN所属ポートの設定に注意してください。上図のように、マスター、バックアップともVLAN所属ポートを1ポートのみとし、レイヤー2スイッチを介してクライアントや他のルーターと接続すると、確実にリンクダウンを検出させることができます。

### IPv6

ここでは、次のようなネットワーク構成を例にIPv6用のVRRP設定手順を示します。

この例では通常ルーターAが使用されますが、ルーターAが故障すると、同ルーターが定期的に送信しているVRRP AdvertisementパケットをルーターBが受信できなくなります。この場合、ルーターBはルーターAがダウンしたものと見なしてバックアップルーターからマスタールーターに移行し、両方のセグメントに対するデフォルトゲートウェイアドレスを引き継ぎます。ルーターAが復旧すると、ルーターBは元のバックアップルーターに戻ります。
なお、以下の各例では、VLANの作成とIPv6アドレスの設定は完了しているものとします。VLANの設定については、「L2スイッチング」の「バーチャルLAN」をご覧ください。IPv6アドレスの設定については、「IPv6」の「IPv6インターフェース」をご覧ください。

#### ルーターA

1. router ipv6 vrrpコマンドを実行して、vlan100インターフェース上にVRID=100のバーチャルルーター（以下、VR100）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterA(config)# router ipv6 vrrp 100 vlan100 ↓

2. virtual-ipv6コマンドでVR100のバーチャルIPv6アドレスを設定します。ここではバーチャルIPv6アドレス fe80::1 がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterA(config-router)# virtual-ipv6 fe80::1 backup ↓

   > Note

   > > バーチャルIPv6アドレスには、リンクローカルアドレスを指定する必要があります。

3. priorityコマンドでVR100における優先度を設定します。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度を初期値の100よりも高い101に設定します。

       RouterA(config-router)# priority 101 ↓

4. circuit-failoverコマンドを用いて、vlan200（VR200）がダウンした場合にvlan100側（VRID=100）の優先度を引き下げ、ルーターBがマスタールーターになるよう設定します。

       RouterA(config-router)# circuit-failover vlan200 2 ↓

5. enableコマンドを実行してVR100の動作を有効化します。これでVR100の設定は完了です。exitコマンドでグローバルコンフィグモードに戻り、次にVR200の設定に移ります。

       RouterA(config-router)# enable ↓
       RouterA(config-router)# exit ↓

6. router ipv6 vrrpコマンドを実行して、vlan200インターフェース上にVRID=200のバーチャルルーター（以下、VR200）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterA(config)# router ipv6 vrrp 200 vlan200 ↓

7. virtual-ipv6コマンドでVR200のバーチャルIPv6アドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス fe80::1 がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterA(config-router)# virtual-ipv6 fe80::1 backup ↓

   > Note

   > > バーチャルIPv6アドレスには、リンクローカルアドレスを指定する必要があります。

8. priorityコマンドでVR200における優先度を設定します。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度を初期値の100よりも高い101に設定します。

       RouterA(config-router)# priority 101 ↓

9. circuit-failoverコマンドを用いて、vlan100（VR100）がダウンした場合にvlan200側（VR200）の優先度を引き下げ、ルーターBがマスタールーターになるよう設定します。

       RouterA(config-router)# circuit-failover vlan100 2 ↓

10. enableコマンドを実行してVR200の動作を有効化します。

        RouterA(config-router)# enable ↓

#### ルーターB

1. router ipv6 vrrpコマンドを実行して、vlan100インターフェース上にVRID=100のバーチャルルーター（以下、VR100）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterB(config)# router ipv6 vrrp 100 vlan100 ↓

2. virtual-ipv6コマンドでVR100のバーチャルIPv6アドレスを設定します。ここではバーチャルIPv6アドレス fe80::1 がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterB(config-router)# virtual-ipv6 fe80::1 backup ↓

   > Note

   > > バーチャルIPv6アドレスには、リンクローカルアドレスを指定する必要があります。

3. priorityコマンドでVR100における優先度を設定します。こちらをデフォルトのバックアップルーターにするため、優先度は初期値100のままとします。

       RouterB(config-router)# priority 100 ↓

   > Note

   > > 優先度100は初期値なので、実際には本コマンドを入力する必要はありません。

4. enableコマンドを実行してVR100の動作を有効化します。これでVR100の設定は完了です。exitコマンドでグローバルコンフィグモードに戻り、次にVR200の設定に移ります。

       RouterB(config-router)# enable ↓
       RouterB(config-router)# exit ↓

5. router ipv6 vrrpコマンドを実行して、vlan200インターフェース上にVRID=200のバーチャルルーター（以下、VR200）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterB(config)# router ipv6 vrrp 200 vlan200 ↓

6. virtual-ipv6コマンドでVR200のバーチャルIPv6アドレスを設定します。ここではバーチャルIPv6アドレス fe80::1 がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterB(config-router)# virtual-ipv6 fe80::1 backup ↓

   > Note

   > > バーチャルIPv6アドレスには、リンクローカルアドレスを指定する必要があります。

7. priorityコマンドでVR200における優先度を設定します。こちらをデフォルトのバックアップルーターにするため、優先度は初期値100のままとします。

       RouterB(config-router)# priority 100 ↓

   > Note

   > > 優先度100は初期値なので、実際には本コマンドを入力する必要はありません。

8. enableコマンドを実行してVR200の動作を有効化します。

       RouterB(config-router)# enable ↓

基本設定は以上です。
LAN上の各IPv6ホストには、デフォルトゲートウェイとして、バーチャルルーターのIPv6リンクローカルアドレス（バーチャルIPv6アドレス）を設定します。通常時には、ルーターAがマスタールーターとして機能し、VLAN間のトラフィックを転送します。ルーターAのインターフェースのどちらか（vlan100、vlan200）がリンクダウンした場合は、ルーターBがマスタールーターとなりバーチャルルーターとしての役割を引き継ぎます。このとき、バーチャルルーターのIPv6リンクローカルアドレスとMACアドレスは変化しないため、LAN上のホストがルーターの切り替えを意識することはありません。

> Note

> > VLANインターフェースは、所属ポートがすべてリンクダウンして初めて「リンクダウン」状態になります。一方、VLAN所属ポートが1ポートでもリンクアップすれば、該当VLANインターフェースは「リンクアップ」状態になります。VRRPでは、VLANインターフェースのリンクアップ、リンクダウンを検出してマスタールーターを切り替えるため、VLAN所属ポートの設定に注意してください。上図のように、マスター、バックアップともVLAN所属ポートを1ポートのみとし、レイヤー2スイッチを介してクライアントや他のルーターと接続すると、確実にリンクダウンを検出させることができます。

## バイパスポートを利用した冗長構成（HAモードVRRP）

本製品は、2つのWANポート（10/100/1000BASE-T）のそれぞれに対して、1系統ずつバイパスポートを備えています。
バイパスポートを利用した冗長構成を組むには、VRRPの設定を行い、HA（High Availability）モードを有効にする必要があります。
以下、実現可能な冗長構成と設定方法を説明します。

> Note

> > バイパスポートの接続方法やHA LEDの動作については取扱説明書をご覧ください。また、HAモードVRRPの具体的な使用例については、「設定例集」をご覧ください。

> Note

> > SFPポートに接続したWAN回線をバイパス接続することはできません。また、HAモードVRRPによる冗長構成時に、バイパスしているWANポートと同じ番号のSFPスロットにSFPを装着すると、SFPによるWAN接続が優先され、VRRPによる冗長化が解除されます。

### 1本のWAN回線を2台のルーターで冗長化

ここでは、次のようなネットワーク構成を例にHAモードVRRPの基本的設定手順を示します。

- ルーターA：WAN回線に直接接続している。自身のバイパスポートの制御を行い、必要に応じてWAN接続をルーターBにリレーする
- ルーターB：ルーターAのバイパスポート経由で間接的にWAN回線に接続している。自身のバイパスポートの制御は行わない

この構成における、バーチャルルーターVRID=10（vlan10）の初期状態は次のとおりです。
このとき、ルーターAのHA LEDは橙色に点灯、ルーターBのHA LEDは緑色に点灯します。

- ルーターA ＝ バックアップ（プライオリティー100）
  バイパスポート経由でルーターBにWAN接続をリレーする。vlan10のデフォルトゲートウェイとしては動作しない
- ルーターB ＝ マスター（プライオリティー101）
  バイパスポート経由でWAN接続し、vlan10のデフォルトゲートウェイとして動作する

この状態から各種障害が発生した場合の動作は次のとおりです。

- ルーターBのLAN側の接続に障害が発生した場合
  ルーターAは、ルーターBからVRRP Advertisementパケットを受信できなくなったことで障害を検知し、マスタールーターに移行して、WANへの接続性を維持します。
  同時に、WANポートとバイパスポートのリレーを無効化します。
  この場合、ルーターA のHA LEDは緑色に点灯、ルーターBのHA LEDは橙色に点滅します。

  ルーターBのLAN接続が復旧すると、各ルーターに設定されたVRRPの優先度にもとづき、ルーターBがマスタールーターに、ルーターAがバックアップルーターに復帰します。
  同時に、ルーターAのWANポートとバイパスポートのリレーが再び作動し、ルーターA、Bともに元の動作に復旧します。
- ルーターBに障害が発生した場合
  再起動、リセット、電源オフなどによってルーターBの機能が停止した場合、ルーターBのLAN側の接続に障害が発生したときと同様に、ルーターAはマスタールーターに移行して、WANへの接続性を維持します。
  同時に、WANポートとバイパスポートのリレーを無効化します。
  ルーターBの機能が回復すると、ルーターBがマスタールーターに、ルーターAがバックアップルーターに復帰します。
  同時に、ルーターA のWANポートとバイパスポートのリレーが再び作動し、ルーターA、Bともに元の動作に復旧します。
- ルーターAのLAN側の接続に障害が発生した場合
  ルーターAからルーターBへのWAN接続のバイパスは維持されます。
- ルーターAに障害が発生した場合
  WANポートとバイパスポートがともに接続されている場合、リレーはデフォルトで有効になります。
  再起動、リセット、電源オフなどによってルーターA自体の機能が停止しても、ルーターAからルーターBへのWAN接続のバイパスは維持されます。
  ルーターAの機能が復旧した場合は、ルーターBに障害が発生していない限り、バックアップルーターとして待機状態に戻ります。
- WAN側の接続に障害が発生した場合
  ルーターAのWANポートの接続に障害が発生した場合、この構成による冗長化はできません。
  障害箇所がルーターBのWANポートとルーターAのバイパスポートの間にある場合は、circuit-failoverの設定によりマスタールーターをルーターBからルーターAに移行させることが可能です。ただしこのケースでは、障害箇所が復旧しても自動的にルーターBをマスタールーターに復帰させることはできません。

以下の設定例では、VLANやIPアドレスの設定は完了しているものとします。VLANの設定については、「L2スイッチング」の「バーチャルLAN」をご覧ください。IPアドレスの設定については、「IP」の「IPインターフェース」をご覧ください。

#### ルーターA

1. router vrrpコマンドを実行して、vlan10インターフェース上にVRID=10のバーチャルルーター（以下、VR10）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterA(config)# router vrrp 10 vlan10 ↓

2. virtual-ipコマンドでVR10のバーチャルIPアドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス192.168.10.32がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterA(config-router)# virtual-ip 192.168.10.32 backup ↓

3. priorityコマンドでVR10における優先度を設定します。こちらをデフォルトのバックアップルーターにするため、優先度は初期値100のままとします。

       RouterA(config-router)# priority 100 ↓

   > Note

   > > 優先度100は初期値なので、実際には本コマンドを入力する必要はありません。

4. ha associateコマンドでHAモードを有効にし、WANポート（eth1）に対応するバイパスポート「1」のリレー制御を有効にします。

       RouterA(config-router)# ha associate wan-bypass 1 ↓

5. enableコマンドを実行してVR10の動作を有効化します。これでVR10の設定は完了です。

       RouterA(config-router)# enable ↓

#### ルーターB

1. router vrrpコマンドを実行して、vlan10インターフェース上にVRID=10のバーチャルルーター（以下、VR10）を作成し、該当バーチャルルーターの設定を行うためのVRRPモードに移行します。

       RouterB(config)# router vrrp 10 vlan10 ↓

2. virtual-ipコマンドでVR10のバーチャルIPアドレスを設定します。ここではバーチャルIPアドレス192.168.10.32がインターフェースの実アドレスではないので、キーワードbackupを指定します。

       RouterB(config-router)# virtual-ip 192.168.10.32 backup ↓

3. priorityコマンドでVR10における優先度を設定します。こちらをデフォルトのマスタールーターにするため、優先度を初期値の100よりも高い101に設定します。

       RouterB(config-router)# priority 101 ↓

4. ha associateコマンドでHAモードを有効にします。ルーターBではバイパスポートのリレー制御を行う必要がないため、wan-bypassパラメーターは不要です。

       RouterB(config-router)# ha associate ↓

5. circuit-failoverコマンドを用いて、ルーターAのバイパスポート1と接続している自身のWANポート（eth1）がリンクダウンしたときにVR10の優先度を引き下げ、ルーターAがマスタールーターになるよう設定します。

       RouterB(config-router)# circuit-failover eth1 2 ↓

   > Note

   > > WANポート・バイパスポート間の障害によりルーターAがマスタールーターに昇格した場合、ルーターAのバイパスポートは遮断されるため、その後WANポート・バイパスポート間の障害を（ケーブル交換などで）復旧させても、ルーターBが自動的にマスタールーターに戻ることはありません。

6. enableコマンドを実行してVR10の動作を有効化します。これでVR10の設定は完了です。

       RouterB(config-router)# enable ↓

基本設定は以上です。

### 2本のWAN回線を2台のルーターで冗長化（対称型）

WAN回線を2本用いた、より高度な冗長構成については、設定例集をご覧ください。

### バイパスポートのリレー状態

バイパスポートのリレーには、次の2つの状態があります。

- リレーが有効 - WANポートとバイパスポートが接続された状態
- リレーが無効 - WANポートとバイパスポートが接続されていない状態

以下に、バイパスポートのリレーが有効・無効になる条件をまとめます。

- 電源オフ時と起動中（再起動中）は、設定内容にかかわらず、
  → 全バイパスポートのリレーが有効
- HAモードVRRPを設定していない場合
  - wan-bypassコマンド未設定時
    → 該当バイパスポートのリレーが無効
  - wan-bypassコマンド設定時
    → 該当バイパスポートのリレーが有効
- HAモードVRRPが有効でバイパスポート制御を有効にしていない場合（ha associateでwan-bypassを指定していない場合）
  → 全バイパスポートのリレーが無効
- HAモードVRRPが有効でバイパスポート制御を有効にしている場合（ha associateでwan-bypassを指定している場合）、
  該当バイパスポートのリレーはVRRPの状態と連動する。
  - マスタールーター時
    → 該当バイパスポートのリレーが無効
  - 非マスタールーター時
    → 該当バイパスポートのリレーが有効

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1