[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ipv6 pbr route

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

`# show ipv6 pbr route [<1-500>]`

IPv6のポリシーベースルーティング（PBR）設定を通常のIPv6経路とともに表示する。

### パラメーター

`<1-500>` | ルール番号（IPv4/IPv6共通）。指定したルールにもとづくIPv6 PBR経路だけを表示したい場合に指定する。省略時はすべてのルールに加え、通常のIPv6経路も表示される

### 使用例

■ IPv6のPBR設定を表示する。「Route table: policy-route X」がPBRルールXによるIPv6 PBR経路を表す。「Route table: main」セクションには通常のIPv6経路が表示される。

    awplus# show ipv6 pbr route ↓
    Route table: main
        2001:db8:10:10::/64 dev eth1
        fe80::/64 dev eth1

    Route table: policy-route 20
        default via 2001:db8:10:10::2, eth1

### 関連コマンド

ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show pbr rules（非特権EXECモード）
show pbr rules brief（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1