[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# local-subaddress

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# local-subaddress NAME`

`(config-l2tp-tunnel)# no local-subaddress`

対象L2TPトンネルで使用するローカル側L2TPコール名を指定する。
no形式で実行した場合はローカル側L2TPコール名を未指定に戻す。
L2TPコール名は、弊社AlliedWareルーター（AR570S、AR415Sなど）とL2TP接続するときに必要な設定情報で、AlliedWareルーターのADD L2TP CALL設定と対になるように設定する。

### パラメーター

`NAME` | ローカル側L2TPコール名

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- local-subaddress（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

remote-subaddress（L2TPトンネルモード）
show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1