[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# vap

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# vap <0-7> network <1-65535> [channel-blanket]`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no vap <0-7>`

対象APプロファイルの対象無線インターフェース上にVAP（バーチャルアクセスポイント）を作成し、無線ネットワーク設定を割り当てる。
no形式で指定した場合は指定したVAPを削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`<0-7>` | VAP番号
`network <1-65535>` | VAPで使用する無線ネットワーク設定番号（networkコマンド）
`channel-blanket` | 該当VAPをチャンネルブランケット用のCB VAPとして使用するときに指定する

### 注意・補足事項

■ 各無線インターフェースにおいてVAP「0」の設定は必須。
■ VAP「0」を緊急モード用ネットワークとして使用することはできません。
■ channel-blanketオプションは、AT-TQ5403に対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対して同オプションを指定した場合、該当APプロファイル自体が無効な設定となり、同プロファイルを適用したAPを管理下に置くことができなくなるため注意すること。また、AT-TQ5403用のAPプロファイルであっても、チャンネルブランケット設定（channel-blanketコマンド）のないAPプロファイルでchannel-blanketオプション付きのVAPを設定した場合も、同様にAPプロファイル自体が無効になる。
■ 同一無線インターフェース上において、CB VAPに設定できるVAPは最大2個。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- vap（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

network（無線LANコントローラーモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1