[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# auth timeout supp-timeout

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth timeout supp-timeout <1-65535>`

`(config-auth-profile)# no auth timeout supp-timeout`

802.1X-2004互換モード使用時、対象スイッチポートにおいてポート認証を行うときの、Supplicantからの応答待ち時間（suppTimeout）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth timeout supp-timeoutコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout supp-timeout（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1