[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# protection local-name

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# protection local-name IDSTRING`

`(config-l2tp-tunnel)# no protection local-name`

対象L2TPトンネルでIPsecによる保護（tunnel protection ipsec）を使用する場合、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置へ送信するIDペイロードの内容（自装置ID）を指定する。
no形式で実行した場合は自装置IDを未設定に戻す。
初期状態では自装置IDは未設定。この場合、ISAKMPパケットの始点アドレスを自装置IDとして使う。

### パラメーター

`IDSTRING` | IDペイロードに格納する自装置ID。次のいずれかの形式で指定する
| `HOSTNAME` | ドメイン名（例：foo.example.com）
| `USER@HOSTNAME` | ユーザー名付きドメイン名（例：alpha@foo.example.com）

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- protection local-name（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

protection ipsec（L2TPトンネルモード）
protection remote-name（L2TPトンネルモード）
show interface（非特権EXECモード）
show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1