[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# management-frame-protection enable

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] management-frame-protection enable`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、管理フレーム保護（MFP = Management Frame Protection）を有効にする。
no形式で実行した場合は管理フレーム保護を無効にする。
初期設定は有効。
本機能が有効なアクセスポイントでは、無線クライアントがMFPに対応している場合、802.11管理フレームを保護することが可能。

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ4400/4600/4400e、AT-TQ1402/5403/5403e、AT-TQm1402/5403でのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。
■ versionsコマンドの指定にwpa3が含まれる場合、本コマンドの設定は無視される（WPA3使用時、MFPはつねに有効）。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- management-frame-protection enable（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1