[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# destination

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-l2tp-tunnel)# no destination`

対象L2TPトンネルにおけるデリバリーパケットの終点アドレス（トンネル接続の対向装置）を指定する。
no形式で実行した場合は終点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では終点アドレス未指定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | デリバリーパケットの終点IPv4アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv4のときだけ有効
`X:X::X:X` | デリバリーパケットの終点IPv6アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv6のときだけ有効
`HOSTNAME` | デリバリーパケットの終点ホスト名

### 使用例

■ L2TPトンネルtunnel1の終点IPアドレスを指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 4 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# destination 10.2.2.2 ↓

■ L2TPトンネルtunnel2の終点IPv6アドレスを指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel2 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 6 ↓
    awplus(config-l2tp-tunnel)# destination 2001:db8:2:2::2 ↓

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- destination（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
ip-version（L2TPトンネルモード）
show interface（非特権EXECモード）
show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1