[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# set weight

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set weight <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no set weight`

（BGP用）ルートマップエントリーにset weight節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset weight節を削除する。
set weight節は、ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーにウェイト（内部的な重み付け値）を設定する。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | ウェイト。値が大きいほど経路の優先度が高い

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set weight（ルートマップモード）

### 関連コマンド

neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-map（BGPモード）
neighbor weight（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor weight（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1