[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show vlan

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan {<1-4094>|all|brief}`

指定したVLANの情報を表示する。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID。指定したVLANだけを表示する
`all` | すべてのVLANを表示する。briefも同じ
`brief` | すべてのVLANを表示する。allも同じ

### 使用例

    awplus> show vlan all ↓
    VLAN ID  Name            Type    State   Member ports
                                             (u)-Untagged, (t)-Tagged
    ======= ================ ======= ======= ====================================
    1       default          STATIC  ACTIVE  port1.0.1(u) port1.0.8(u)
    10      VLAN0010         STATIC  ACTIVE  port1.0.1(t) port1.0.2(u) port1.0.3(u)
                                             port1.0.4(u)
    20      VLAN0020         STATIC  ACTIVE  port1.0.1(t) port1.0.5(u) port1.0.6(u)
                                             port1.0.7(u)

表 1
VLAN ID | VLAN ID（VID）
Name | VLAN名
Type | VLAN設定方法。現状はSTATIC（手動設定）のみサポート
State | VLANの状態（該当VLANに所属するパケットの転送を行うかどうか）。ACTIVE（転送有効）、SUSPEND（転送無効）、MGT/ACT（マネージメント専用VLAN）のいずれか
Member ports | VLANメンバーポートの一覧。ポート番号の後の(u)は、そのポートが該当VLANにタグなしポートとして所属していることを示す。同様に(t)は、そのポートが該当VLANにタグ付きポートとして所属していることを示す

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
vlan database（グローバルコンフィグモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1