[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip ospf authentication-key

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] authentication-key TEXTLINE`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] authentication-key`

対象OSPFインターフェースで使用する簡易パスワード認証用の鍵（パスワード）を設定する。
no形式で実行した場合は鍵を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`TEXTLINE` | 鍵の値（文字列）。8文字以内で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ OSPFインターフェースvlan10で簡易パスワード認証を行うよう設定し、パスワードを「jogerino」に設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip ospf authentication ↓
    awplus(config-if)# ip ospf authentication-key jogerino ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf authentication-key（インターフェースモード）

### 関連コマンド

area authentication（OSPFモード）
ip ospf authentication（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1