[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip name-server preferred-order

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# ip name-server preferred-order {dynamic|static}`

`(config)# no ip name-server preferred-order`

動的に学習したDNSサーバーと手動設定したDNSサーバーのどちらを優先的に使うかを設定する。
初期設定では動的に学習したDNSサーバーを優先する。

### パラメーター

`dynamic` | 動的に学習したDNSサーバーを優先
`static` | 手動設定したDNSサーバーを優先

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1