[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# 設定例集#6: バイパスポートによる非対称型WAN回線冗長構成（AMF併用）

構成
設定開始前に
自動設定の確認と削除
システム時刻の設定
ルーターAの設定
ルーターBの設定
ルーターCの設定
設定の保存
ファイアウォールログについて
備考
ルーターCの手動リカバリー
ルーターAのコンフィグ
ルーターBのコンフィグ
ルーターCのコンフィグ

バイパスポートを使用した非対称型WAN回線冗長構成の設定例です。
ここでは、本製品をAMFメンバーとして動作させ、インターネット経由で同一のAMFネットワークを構築します。
なお本例では、配下のAMF対応スイッチがAMF仮想リンクを張っています。本製品が仮想リンクを張る例としては「22. バイパスポートによる非対称型WAN回線冗長構成（AMF併用。AT-AR4050SがAMFマスター）」をご覧ください。

> Note

> > IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能はAT-AR2050Vでは使用できません。

> Note

> > IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を使用するにはアニュアルライセンスが必要です。

## 構成

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMF仮想リンク | 192.168.10.3（AMFマスター） - 192.168.20.3（AMFメンバー）
ISPから提供された情報
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
バイパスポートを利用して同一回線に接続 （実際に接続するのはVRRPマスターのみ）
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1（共通） | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1（共通） | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし（共通） | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32（共通） | 10.0.0.2/32
DNSサーバーIPアドレス | 自動取得（IPCP）（共通） | 自動取得（IPCP）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32（VRRPマスター側でのみ有効） | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.2/24 | 192.168.20.1/24

[事前共有鍵]

- ルーターA/B・C間: secret

  > Note

  > > ルーターA/Bのうち、VRRPマスタールーターとして動作しているほうが実際にIPsec接続を行います。

ルーターには、次のような方針で設定を行います。

- ルーターA・B
  - ISPへの接続にはPPPoEを使用します。
  - HAモードVRRPの設定をします。
  - VRRPバックアップ側であるルーターBでバイパスポートとWANポートを関連付けます。
  - バイパスポートを利用して1本のISP接続回線にルーターA・Bを接続します。
    通常時はルーターAがISPと接続していますが、ルーターAまたはルーターAのLAN側に障害が発生したときはルーターBがISP接続を引き継ぎます。
  - AMFネットワーク名を設定し、AMFマスターと接続するポートにAMFリンクの設定をします。
  - 侵入防御（IPS）機能とIPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を使用し、外部からの不正アクセスを遮断します。
  - ファイアウォールで使用するゾーンとアプリケーションの設定をします。ファイアウォール機能により、外部からの不正アクセスを遮断します。
  - 内部ゾーンのクライアントがインターネットにアクセスできるようダイナミックENATを使用します。
  - ポートフォワーディングを設定し、インターネットからDMZへの通信を可能にします。
  - IPsecトンネルを設定し、プライベート間の通信はトンネル経由で行えるようにします。
  - DNSリレーを有効にします。
- ルーターC
  - ISPへの接続にはPPPoEを使用します。
  - AMFネットワーク名を設定し、AMFメンバーと接続するポートにAMFリンクの設定をします。
  - 侵入防御（IPS）機能とIPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を使用し、外部からの不正アクセスを遮断します。
  - ファイアウォールで使用するゾーンとアプリケーションの設定をします。ファイアウォール機能により、外部からの不正アクセスを遮断します。
  - 内部ゾーンのクライアントがインターネットにアクセスできるようダイナミックENATを使用します。
  - IPsecトンネルを設定し、プライベート間の通信はトンネル経由で行えるようにします。
  - DNSリレーを有効にします。

この例では、以下の点に注意してください。

- すべての拠点にグローバルアドレス1個が固定的に割り当てられていると仮定しています。
- 通常時、ルーターAはVRRPマスタールーターとして動作し、ルーターBはVRRPバックアップルーターとして動作します。
- 障害発生時は、LAN側のフェイルオーバー、フェイルバックのみサポートとなります。
- ルーターA/B配下のPCでは、プライマリーDNSサーバーアドレスをVRRPマスタールーターのLAN側実IPアドレスに、またセカンダリーDNSサーバーアドレスをVRRPバックアップルーターのLAN側実IPアドレスに設定してください。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。
   ※ルーターA・Bはバイパスポートを通じて同じ回線に接続されているため、PPPoE接続設定は同一です。実際にPPPoE接続を行うのは、VRRPのマスタールーターとして動作している側だけです。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 10 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterA

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport atmf-link
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10

8. LAN側インターフェースvlan10にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.1/24

9. バイパスポートを利用した冗長構成を組むため、HA（High Availability）モードのVRRPを設定します。
   これには、router vrrp、virtual-ip、priority、ha associate、enableの各コマンドを使います。
   ルーターAは初期状態でマスタールーターとなるため、バイパスポートのリレー制御（ha associateコマンドのwan-bypassパラメーター）は不要です。
   VRRPの詳細は「IP」/「VRRP」をご覧ください。

       router vrrp 10 vlan10
        virtual-ip 192.168.10.100 backup
        priority 101
        ha associate
        enable

10. 侵入防御（IPS）機能の設定を行います。
    これには、ips、category action、protectの各コマンドを使います。
    ここでは、チェックサム異常を検出したときに該当パケットを破棄するよう設定しています。
    侵入防御（IPS）の詳細は「UTM」/「侵入防御（IPS）」をご覧ください。

        ips
         category checksum action deny
         protect

11. IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行います。
    これには、ip-reputation、provider、protectの各コマンドを使います。
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）の詳細は「UTM」/「IPレピュテーション」をご覧ください。

        ip-reputation
         provider proofpoint
         protect

12. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    DMZ（De-Militarized Zone）を表すゾーン「dmz」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnet、host、ip addressの各コマンドを使います。

        zone dmz
         network servers
          ip subnet 172.16.0.0/16
          host web
           ip address 172.16.0.2
          host ftp
           ip address 172.16.0.3

13. 内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側のDMZと内部ネットワークを表す「lan」、リモート側の内部ネットワークを表す「peer」、IPsecトンネル上のサブネットを表す「tunnel」、VRRPパケットを表す「vrrp」の4つのネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.100.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.20.0/24
          ip subnet 192.168.200.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.30.0/30
         network vrrp
          ip subnet 224.0.0.18/32

14. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

15. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

16. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30, 40 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 60 - 内部ネットワークからDMZへの通信を許可します
    ・rule 70 - 外部からDMZのWebサーバーへの通信を許可します（NATルール30とペアで設定します）
    ・rule 80 - 外部からDMZのFTPサーバーへの通信を許可します（NATルール40とペアで設定します）
    ・rule 90 - DMZ内の通信を許可します
    ・rule 100 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 110 - DMZから外部への通信を許可します
    ・rule 120 - IPレピュテーションデータベースのダウンロードとDNSリレー用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ・rule 130 - IPレピュテーションデータベースのダウンロード用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのHTTPS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to dmz
         rule 70 permit http from public to dmz.servers.web
         rule 80 permit ftp from public to dmz.servers.ftp
         rule 90 permit any from dmz to dmz
         rule 100 permit any from private to public
         rule 110 permit any from dmz to public
         rule 120 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 130 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

18. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - ゾーン「private」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    ・rule 20 - ゾーン「dmz」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    ・rule 30 - ppp0インターフェースで受信したHTTPパケットをDMZのWebサーバーに転送します
    ・rule 40 - ppp0インターフェースで受信したFTPパケットをDMZのFTPサーバーに転送します
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         rule 20 masq any from dmz to public
         rule 30 portfw http from public with dst dmz.servers.web
         rule 40 portfw ftp from public with dst dmz.servers.ftp
         enable

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

20. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ※バイパスポートを使って共有しているppp0上にIPsecトンネルを張るため、トンネル設定は同一です。実際にトンネル接続を行うのは、ppp0の接続を確立しているVRRPのマスタールーター側だけです。

        interface tunnel0
         ip address 192.168.30.1/30
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

21. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ローカル側のDMZ（172.16.0.0/16）と内部ネットワーク（192.168.100.0/24）へはAMFマスタースイッチ 192.168.10.3 経由
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.20.0/24、192.168.200.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 172.16.0.0/16 192.168.10.3
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254
        ip route 192.168.100.0/24 192.168.10.3
        ip route 192.168.200.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.200.0/24 Null 254

22. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

23. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。
   ※ルーターA・Bはバイパスポートを通じて同じ回線に接続されているため、PPPoE接続設定は同一です。実際にPPPoE接続を行うのは、VRRPのマスタールーターとして動作している側だけです。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 10 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterB

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport atmf-link
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10

8. LAN側インターフェースvlan10にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.2/24

9. バイパスポートを利用した冗長構成を組むため、HA（High Availability）モードのVRRPを設定します。
   これには、router vrrp、virtual-ip、ha associate、enableの各コマンドを使います。
   ルーターBは初期状態でバックアップルーターとなるため、ha associateコマンドのwan-bypassパラメーターでWANポート（eth1）に対応するバイパスポート「1」のリレー制御を有効にします。
   VRRPの詳細は「IP」/「VRRP」をご覧ください。

       router vrrp 10 vlan10
        virtual-ip 192.168.10.100 backup
        ha associate wan-bypass 1
        enable

10. 侵入防御（IPS）機能の設定を行います。
    これには、ips、category action、protectの各コマンドを使います。
    ここでは、チェックサム異常を検出したときに該当パケットを破棄するよう設定しています。
    侵入防御（IPS）の詳細は「UTM」/「侵入防御（IPS）」をご覧ください。

        ips
         category checksum action deny
         protect

11. IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行います。
    これには、ip-reputation、provider、protectの各コマンドを使います。
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）の詳細は「UTM」/「IPレピュテーション」をご覧ください。

        ip-reputation
         provider proofpoint
         protect

12. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    DMZ（De-Militarized Zone）を表すゾーン「dmz」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnet、host、ip addressの各コマンドを使います。

        zone dmz
         network servers
          ip subnet 172.16.0.0/16
          host web
           ip address 172.16.0.2
          host ftp
           ip address 172.16.0.3

13. 内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側のDMZと内部ネットワークを表す「lan」、リモート側の内部ネットワークを表す「peer」、IPsecトンネル上のサブネットを表す「tunnel」、VRRPパケットを表す「vrrp」の4つのネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.100.0/24
         network peer
          ip subnet 192.168.20.0/24
          ip subnet 192.168.200.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.30.0/30
         network vrrp
          ip subnet 224.0.0.18/32

14. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

15. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

16. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30, 40 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 60 - 内部ネットワークからDMZへの通信を許可します
    ・rule 70 - 外部からDMZのWebサーバーへの通信を許可します（NATルール30とペアで設定します）
    ・rule 80 - 外部からDMZのFTPサーバーへの通信を許可します（NATルール40とペアで設定します）
    ・rule 90 - DMZ内の通信を許可します
    ・rule 100 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 110 - DMZから外部への通信を許可します
    ・rule 120 - IPレピュテーションデータベースのダウンロードとDNSリレー用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ・rule 130 - IPレピュテーションデータベースのダウンロード用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのHTTPS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to dmz
         rule 70 permit http from public to dmz.servers.web
         rule 80 permit ftp from public to dmz.servers.ftp
         rule 90 permit any from dmz to dmz
         rule 100 permit any from private to public
         rule 110 permit any from dmz to public
         rule 120 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 130 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

18. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - ゾーン「private」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    ・rule 20 - ゾーン「dmz」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    ・rule 30 - ppp0インターフェースで受信したHTTPパケットをDMZのWebサーバーに転送します
    ・rule 40 - ppp0インターフェースで受信したFTPパケットをDMZのFTPサーバーに転送します
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         rule 20 masq any from dmz to public
         rule 30 portfw http from public with dst dmz.servers.web
         rule 40 portfw ftp from public with dst dmz.servers.ftp
         enable

19. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

20. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ※バイパスポートを使って共有しているppp0上にIPsecトンネルを張るため、トンネル設定は同一です。実際にトンネル接続を行うのは、ppp0の接続を確立しているVRRPのマスタールーター側だけです。

        interface tunnel0
         ip address 192.168.30.1/30
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

21. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ローカル側のDMZ（172.16.0.0/16）と内部ネットワーク（192.168.100.0/24）へはAMFマスタースイッチ 192.168.10.3 経由
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.20.0/24、192.168.200.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 172.16.0.0/16 192.168.10.3
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254
        ip route 192.168.100.0/24 192.168.10.3
        ip route 192.168.200.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.200.0/24 Null 254

22. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

23. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターCの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 20 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterC

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport atmf-link
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 20

8. LAN側インターフェースvlan20にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan20
        ip address 192.168.20.1/24

9. 侵入防御（IPS）機能の設定を行います。
   これには、ips、category action、protectの各コマンドを使います。
   ここでは、チェックサム異常を検出したときに該当パケットを破棄するよう設定しています。
   侵入防御（IPS）の詳細は「UTM」/「侵入防御（IPS）」をご覧ください。

       ips
        category checksum action deny
        protect

10. IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行います。
    これには、ip-reputation、provider、protectの各コマンドを使います。
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）の詳細は「UTM」/「IPレピュテーション」をご覧ください。

        ip-reputation
         provider proofpoint
         protect

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側の内部ネットワークを表す「lan」、リモート側のDMZと内部ネットワークを表す「peer」、IPsecトンネル上のサブネットを表す「tunnel」の3つのネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.20.0/24
          ip subnet 192.168.200.0/24
         network peer
          ip subnet 172.16.0.0/24
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.100.0/24
         network tunnel
          ip subnet 192.168.30.0/30

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10, 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30, 40 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 50 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 60 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 70 - IPレピュテーションデータベースのダウンロードとDNSリレー用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ・rule 80 - IPレピュテーションデータベースのダウンロード用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのHTTPS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit any from private to private
         rule 60 permit any from private to public
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 80 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

16. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

17. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

18. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 192.168.30.2/30
         tunnel source 10.0.0.2
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

19. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ローカル側の内部ネットワーク（192.168.200.0/24）へはAMFメンバースイッチ 192.168.20.3 経由
    ・リモート側のDMZ（172.16.0.0/16）と内部ネットワーク（192.168.10.0/24、192.168.100.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 172.16.0.0/24 tunnel0
        ip route 172.16.0.0/24 Null 254
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254
        ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.100.0/24 Null 254
        ip route 192.168.200.0/24 192.168.20.3

20. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

21. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility kern msgtext Firewall ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## 備考

ルーターCは、AMFネットワークへの接続性を配下のスイッチ（AMFメンバー）がAMFマスターとの間に確立するAMF仮想リンクに依存していますが、配下のスイッチも、仮想リンクを張るためにはルーターCのインターネット接続とIPsecトンネル接続が必要という相互依存の関係になっているため、ルーターCはいかなる場合においてもオートリカバリーができません。

> Note

> > 仮想リンクが設定されている構成図中「AMFメンバー」スイッチは、隣接するノード（ルーターC）の補助によりオートリカバリーが可能です。詳細は、AMF運用編の「仮想リンク経由で接続しているAMFノードのオートリカバリー」をご覧ください。なお、「AMFメンバー」スイッチをオートリカバリーするためには、ルーターCのインターネット接続とIPsecトンネル接続が確立されている必要があります。

### ルーターCの手動リカバリー

ルーターCを交換するときは、以下の手順にしたがって手動でリカバリーを実施してください。

> Note

> > 一般的な手順については、AMF応用編の「拠点側ルーターの手動リカバリー」をご参照ください。

1. 代替機を用意し、インターネットへの接続、および、ルーターA/BとIPsecトンネルを確立するために必要な最小限の設定を行います。

       !
       no spanning-tree rstp enable
       !
       interface eth1
        encapsulation ppp 0
       !
       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip tcp adjust-mss pmtu
       !
       vlan database
        vlan 20 state enable
       !
       atmf network-name AMF001
       !
       interface port1.0.1
        switchport
        switchport atmf-link
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 20
       !
       interface vlan20
        ip address 192.168.20.1/24
       !
       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network tunnel
         ip subnet 192.168.30.0/30
       !
       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0
       !
       application esp
        protocol 50
       !
       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500
       !
       firewall
        rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 50 permit any from private to private
        protect
       !
       nat
        rule 10 masq any from private to public
        enable
       !
       crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
       !
       interface tunnel0
        ip address 192.168.30.2/30
        tunnel source 10.0.0.2
        tunnel destination 10.0.0.1
        tunnel mode ipsec ipv4
        tunnel protection ipsec
        ip tcp adjust-mss 1260
        mtu 1300
       !
       ip route 0.0.0.0/0 ppp0
       ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
       ip route 192.168.10.0/24 Null 254
       !

2. AMF設定を有効にするため、設定をスタートアップコンフィグに保存し再起動します。
3. ケーブルを交換前と同じポートに接続します。
4. 再起動後、AMFネットワークへの参加を確認したら、atmf recoverコマンドを実行して手動リカバリーを行います。

       awplus# atmf recover RouterC ↓

5. リカバリーが完了したら再起動します。
6. 再起動後、リカバリー前と同じ設定で立ち上がります。

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 10 state enable
    !
    hostname RouterA
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport atmf-link
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    router vrrp 10 vlan10
     virtual-ip 192.168.10.100 backup
     priority 101
     ha associate
     enable
    !
    ips
     category checksum action deny
     protect
    !
    ip-reputation
     provider proofpoint
     protect
    !
    zone dmz
     network servers
      ip subnet 172.16.0.0/16
      host web
       ip address 172.16.0.2
      host ftp
       ip address 172.16.0.3
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.100.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.200.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.30.0/30
     network vrrp
      ip subnet 224.0.0.18/32
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to dmz
     rule 70 permit http from public to dmz.servers.web
     rule 80 permit ftp from public to dmz.servers.ftp
     rule 90 permit any from dmz to dmz
     rule 100 permit any from private to public
     rule 110 permit any from dmz to public
     rule 120 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 130 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     rule 20 masq any from dmz to public
     rule 30 portfw http from public with dst dmz.servers.web
     rule 40 portfw ftp from public with dst dmz.servers.ftp
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     ip address 192.168.30.1/30
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 172.16.0.0/16 192.168.10.3
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    ip route 192.168.100.0/24 192.168.10.3
    ip route 192.168.200.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.200.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 10 state enable
    !
    hostname RouterB
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport atmf-link
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10
    !
    interface vlan10
     ip address 192.168.10.2/24
    !
    router vrrp 10 vlan10
     virtual-ip 192.168.10.100 backup
     ha associate wan-bypass 1
     enable
    !
    ips
     category checksum action deny
     protect
    !
    ip-reputation
     provider proofpoint
     protect
    !
    zone dmz
     network servers
      ip subnet 172.16.0.0/16
      host web
       ip address 172.16.0.2
      host ftp
       ip address 172.16.0.3
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.100.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.200.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.30.0/30
     network vrrp
      ip subnet 224.0.0.18/32
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to dmz
     rule 70 permit http from public to dmz.servers.web
     rule 80 permit ftp from public to dmz.servers.ftp
     rule 90 permit any from dmz to dmz
     rule 100 permit any from private to public
     rule 110 permit any from dmz to public
     rule 120 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 130 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     rule 20 masq any from dmz to public
     rule 30 portfw http from public with dst dmz.servers.web
     rule 40 portfw ftp from public with dst dmz.servers.ftp
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     ip address 192.168.30.1/30
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 172.16.0.0/16 192.168.10.3
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    ip route 192.168.100.0/24 192.168.10.3
    ip route 192.168.200.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.200.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターCのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 20 state enable
    !
    hostname RouterC
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport atmf-link
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 20
    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    ips
     category checksum action deny
     protect
    !
    ip-reputation
     provider proofpoint
     protect
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.200.0/24
     network peer
      ip subnet 172.16.0.0/24
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.100.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.30.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 80 permit https from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 192.168.30.2/30
     tunnel source 10.0.0.2
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 172.16.0.0/24 tunnel0
    ip route 172.16.0.0/24 Null 254
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.100.0/24 Null 254
    ip route 192.168.200.0/24 192.168.20.3
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1