[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# application-proxy whitelist enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-if)# application-proxy whitelist enable`

対象インターフェースでAMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能を有効にする（ホワイトリストポートに設定する）。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでホワイトリスト機能を無効にする。
初期状態は無効。
AMFアプリケーションプロキシーのエッジノードでは、ホワイトリストポートに接続された端末の通信可否をプロキシーノード経由でホワイトリストサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）に問い合わせ、許可された端末からの通信だけを通過させる。

### 注意・補足事項

■ 本機能は AT-AR1050V、AT-AR2010V、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）では未サポート。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。
■ 本コマンドはスイッチポートでのみ有効。
■ 同一ポート上においてホワイトリスト機能とMACベース認証は併用不可。ホワイトリスト機能とWeb認証、802.1X認証は併用可能。また、ホワイトリストポート以外のポートであれば、同一装置上でMACベース認証を使用することは可能。
■ ホワイトリストポートではapplication-proxy threat-protectionコマンドの「隔離」（quarantine）アクションを併用できない。他のアクションは併用可能。ホワイトリストで許可された端末であっても、他の遮断アクションの対象となった場合、該当端末からの通信はブロックされる。
■ ホワイトリスト機能はMACベース認証の仕組みを使用しているため、MACベース認証でサポートされているオプションやパラメーターはホワイトリスト機能にも適用される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
application-proxy whitelist server（グローバルコンフィグモード）
auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
auth host-mode（インターフェースモード）
auth session-timeout（インターフェースモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy whitelist interface（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist server（特権EXECモード）
show application-proxy whitelist supplicant（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1