[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# station-isolation enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] station-isolation enable`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、無線クライアント間の通信遮断を有効にする。
no形式で実行した場合は無線クライアント間の通信遮断を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- station-isolation enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1