[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# 設定例集 / はじめに

本章「設定例集」では、具体的な構成例にもとづいて、 本製品の設定方法を簡潔に説明しています。
設定を行う前に必要なこと、たとえばLAN/WANの配線、設定に使用するコンソールの準備、設定に使用するソフトウェアの使い方などについては説明しておりません。これらに関しては、「取扱説明書」や本マニュアルの他の章をご覧ください。

> Note

> > 各設定例では、サイト名、IPアドレス、ログイン名、パスワードなどに具体的な値を使用しておりますが、実際にはお客様の環境におけるものをご使用ください。本マニュアル中の設定例は説明のためのサンプルです。お客様の環境に適した設定を行う際の参考としてください。

## 目次

- 1. PPPoEによる端末型インターネット接続
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー
- 2. PPPoEによる端末型インターネット接続（ポートフォワーディング）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、ポートフォワーディング）、DNSリレー、DHCPサーバー
- 3. Ethernetによる端末型インターネット接続（アドレス固定）
  おもな使用機能：ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー
- 4. Ethernetによる端末型インターネット接続（DHCPによる動的割り当て）
  おもな使用機能：DHCPクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー
- 5. PPPoEによる端末型インターネット接続 WAN回線バックアップ構成
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー、インターフェーストリガー
- 6. バイパスポートによる非対称型WAN回線冗長構成（AMF併用）
  おもな使用機能：PPPoE、バイパスポート、VRRP（HAモード）、侵入防御（IPS）、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、ポートフォワーディング）、DNSリレー、AMFメンバー
- 7. ブリッジモードでのUTM機能
  おもな使用機能：ソフトウェアブリッジ、侵入防御（IPS）、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）
- 8. バイパスポートによる対称型WAN回線冗長構成
  おもな使用機能：PPPoE、RIP、バイパスポート、VRRP（HAモード）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、インターフェーストリガー
- 9. インターネットVPN接続環境でのOSPFの利用
  おもな使用機能：PPPoE、OSPF、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 10. PPPoE接続環境における3点間IPsec VPN（支社間通信は本社経由、全拠点アドレス固定）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 11. PPPoE接続環境における3点間IPsec VPN（支社間通信なし、全拠点アドレス固定）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 12. CUGサービス（端末型）を利用した3拠点間IPsec接続（インターネット接続はセンタールーター経由）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 13. 広域Ethernet（OSPF）＋バックアップIPsec構成
  おもな使用機能：PPPoE、OSPF、ファイアウォール、IPsec、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー
- 14. OpenVPNを利用したリモートアクセス
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、OpenVPN、ローカルRADIUSサーバー
- 15. L2TPv3＋IPsec VPNを利用したIEEE 802.1Qタグ付きパケットのブリッジング
  おもな使用機能：PPPoE、ソフトウェアブリッジ、ファイアウォール、IPsec、L2TPv3
- 16. アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）
  おもな使用機能：PPPoE、アプリケーションコントロール（DPI）、ファイアウォール
- 17. BGP-4：2つのISPに対するマルチホーム（ASパス長の操作による負荷分散）
  おもな使用機能：PPPoE、BGP、IPsec
- 18. PPPoE接続環境におけるARX640Sとの2点間IPsec VPN（両側アドレス固定）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー
- 19. 広域Ethernet環境における契約帯域でのトラフィックシェーピング
  おもな使用機能：RIP、トラフィックシェーピング
- 20. USB型データ通信端末による端末型インターネット接続
  おもな使用機能：PPP、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー
- 21. AT-AR4050SをAMFマスターとしたAMFネットワーク構成
  おもな使用機能：PPPoE、OSPF、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー、AMFマスター、AMFメンバー
- 22. バイパスポートによる非対称型WAN回線冗長構成（AMF併用。AT-AR4050SがAMFマスター）
  おもな使用機能：PPPoE、バイパスポート、VRRP（HAモード）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー、AMFマスター、AMFメンバー
- 23. VRRPを使用したVPN冗長構成（AMF併用。AT-AR4050SがAMFマスター）
  おもな使用機能：PPPoE、VRRP、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、AMFマスター、AMFメンバー
- 24. PPPoEによる端末型インターネット接続（UTM各機能の併用）
  おもな使用機能：PPPoE、侵入防御（IPS）、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）、アプリケーションコントロール（DPI）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、Webコントロール（URLフィルタリング）、DNSリレー、DHCPサーバー
- 25. PPPoEによるLAN型インターネット接続（LAN側グローバル）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール
- 26. NAT機器をはさむ2点間IPsec VPN（NAT-Traversal）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 27. PPPoEインターネット接続環境における2点間IPsec VPN（両側アドレス固定）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 28. PPPoEインターネット接続環境における2点間IPsec VPN（片側アドレス不定）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 29. PPPoEインターネット接続環境における3点間IPsec VPN（支社間通信なし、支社はアドレス不定）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 30. PPPoE接続環境におけるARシリーズとの2点間IPsec VPN
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 31. PPPoE接続環境におけるJuniper SSGシリーズとの2点間IPsec VPN
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 32. PPPoE接続環境におけるJuniper SRXシリーズとの2点間IPsec VPN
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 33. PPPoE接続環境におけるYAMAHA RTXシリーズとの2点間IPsec VPN
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 34. PPPoE接続環境におけるNEC IXシリーズとの2点間IPsec VPN
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 35. PPPoE接続環境におけるFortigate 100Dとの2点間IPsec VPN
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 36. L2TPによるリモートアクセス（PPPoEクライアント＋PPPoE AC＋L2TP LAC）
  おもな使用機能：PPPoE、PPPoE AC/L2TP LAC
- 37. QoS基本設定例（PPPoEインターネット接続環境における2点間IPsec VPN、両側アドレス固定）
  おもな使用機能：PPPoE、OSPF、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、QoS
- 38. PPPoE接続環境におけるARシリーズとの2点間L2TPv2接続
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、L2TPv2
- 39. Pingポーリングトリガーによるメイン回線から移動体データ通信サービスVPNバックアップへの自動切り替え（CUGサービス＋移動体データ通信サービス～VRRP編～）
  おもな使用機能：PPP、PPPoE、VRRP、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー
- 40. L2TPv3＋IPsec VPNを利用した2点間接続＋回線冗長（OSPF）
  おもな使用機能：PPP、PPPoE、OSPF、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、L2TPv3
- 41. NATループバック
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、ポートフォワーディング）、DNSリレー
- 42. ARシリーズとのL2TP接続におけるL2TPv2からL2TPv3への移行シナリオ（ブリッジ機能使用時）
  おもな使用機能：PPPoE、ソフトウェアブリッジ、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、ポートフォワーディング）、L2TPv3
- 43. AW+ルーターを使用したAMF基本構成
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、AMFメンバー
- 44. フレッツ 光ネクスト IPv6インターネット接続（IPv6 IPoE、DHCPv6 PD方式）
  おもな使用機能：DHCPv6 PDクライアント、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPv6サーバー
- 45. フレッツ 光ネクスト IPv6インターネット接続（IPv6 IPoE、RA方式）
  おもな使用機能：NDプロキシー、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPv6サーバー
- 46. VRF-Lite
  おもな使用機能：PPPoE、RIP、OSPF、BGP、VRF-Lite、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 47. PPPoEによるLAN型インターネット接続（DMZ）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）
- 48. PPPoEによるLAN型インターネット接続（スタティックNAT）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、スタティックNAT）
- 49. Ethernet上でのファイアウォール・スタティックNAT
  おもな使用機能：プロキシーARP、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、スタティックNAT）
- 50. PPPoEマルチセッションによる端末型インターネット接続＋CUGサービス接続（LAN型）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー
- 51. ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるIPsec接続
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー、ダイナミックDNSクライアント、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー
- 52. 内部NATを使用した、同一ネットワークアドレスを持つ拠点間のIPsec VPN通信
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT、サブネットベースNAT）、IPsec、DNSリレー
- 53. UTM・AT-SESC連携（AMFアプリケーションプロキシーによる端末の通信制御）
  おもな使用機能：PPPoE、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）、マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）、DNSリレー、AMFメンバー、syslog転送
- 54. UTM・AT-SESC連携（OpenFlowによる端末の通信制御）（AMF併用。AT-AR4050SがAMFマスター）
  おもな使用機能：PPPoE、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）、マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）、DNSリレー、AMFマスター、syslog転送
- 55. インターネットアクセスログ（閲覧履歴）の取得
  おもな使用機能：PPPoE、アプリケーションコントロール（DPI）、URLフィルター、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー、syslog転送
- 56. トンネルサブインターフェースを利用したVRF-Lite
  おもな使用機能：PPPoE、RIP、OSPF、VRF-Lite、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec
- 57. SD-WANロードバランス
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、SD-WANロードバランス（ポリシーベースルーティング、リンク監視機能）
- 58. 無線LANコントローラー（CLI編）
  おもな使用機能：無線LANコントローラー、ローカルRADIUSサーバー
- 59. 無線LANコントローラー（GUI編）
  おもな使用機能：無線LANコントローラー、Web GUI、ローカルRADIUSサーバー
- 60. transix IPv4接続（DS-Lite）サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：DS-Lite、NDプロキシー、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 61. PPPoEパススルー
  おもな使用機能：PPPoE、PPPoEパススルー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー
- 62. DPI学習機能を併用したポリシーベースルーティング
  おもな使用機能：PPPoE、アプリケーションコントロール（DPI）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、ポリシーベースルーティング
- 63. WebリダイレクトとマルチプルVLANを併用したインターネット接続
  おもな使用機能：PPPoE、ソフトウェアブリッジ、マルチプルVLAN（ブリッジ保護ポート）、侵入防御（IPS）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー、Webリダイレクト
- 64. ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるフレッツ網内VPN接続（ブリッジング構成）
  おもな使用機能：ファイアウォール、IPsec、L2TPv3、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー
- 65. ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるフレッツ網内VPN接続（ルーティング構成）
  おもな使用機能：ファイアウォール、IPsec、GRE、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー
- 66. FQDN指定によるポリシーベースルーティング
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、DNSリレー、ポリシーベースルーティング
- 67. UTMオフロード
  おもな使用機能：PPPoE、アプリケーションコントロール（DPI）、侵入防御（IPS）、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）、マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）、URLフィルター、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、Webコントロール、アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）、UTMオフロード、DNSリレー
- 68. SD-WANロードバランス（リンクアグリゲーション）
  おもな使用機能：PPPoE、侵入防御（IPS）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、L2TPv3、SD-WANロードバランス（ポリシーベースルーティング、リンク監視機能、リンクアグリゲーション）
- 69. ”v6プラス” によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：MAP-E、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 70. ”v6プラス” 固定IPサービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：IPv6トンネル、DHCPv6 PDクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 71. ”v6プラス” 固定IPサービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：IPv6トンネル、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 72. ASAHIネット提供サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：IPv6トンネル、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 73. PPPoEによる端末型インターネット接続（MACベース認証）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー、MACベース認証、ローカルRADIUSサーバー
- 74. ネットワークマップ
  おもな使用機能：無線LANコントローラー、Web GUI（ネットワークマップ）、ローカルRADIUSサーバー、AMFマスター
- 75. ”IPv6オプション” サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：MAP-E、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 76. マルチポイントVPN ハブ＆スポーク構成（支社間通信は本社経由。事前共通鍵は共通）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、マルチポイントVPN
- 77. マルチポイントVPN ハブ＆スポーク構成（支社間通信なし。事前共通鍵は個別）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、マルチポイントVPN
- 78. マルチポイントVPN フルメッシュ構成（事前共通鍵は共通）
  おもな使用機能：PPPoE、OSPF、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、IPsec、マルチポイントVPN
- 79. transix IPv4接続（固定IP）サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：IPv6トンネル、DHCPv6 PDクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 80. transix IPv4接続（固定IP）サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：IPv6トンネル、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 81. ”v6プラス” によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：MAP-E、DHCPv6 PDクライアント、DHCPクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 82. ”IPv6オプション” サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：MAP-E、DHCPv6 PDクライアント、DHCPクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 83. ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるフレッツ網内VPN接続（IPv4 over IPv6 IPsecトンネルによるルーティング構成）
  おもな使用機能：ファイアウォール、IPsec、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー
- 84. 無線LANコントローラー（チャンネルブランケット併用）（CLI編）
  おもな使用機能：無線LANコントローラー（チャンネルブランケット）、ローカルRADIUSサーバー
- 85. 無線LANコントローラー（チャンネルブランケット・スマートコネクト併用）（CLI編）
  おもな使用機能：無線LANコントローラー（チャンネルブランケット、スマートコネクト）、ローカルRADIUSサーバー
- 86. transix IPv4接続（DS-Lite）サービスによるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：DS-Lite、DHCPv6 PDクライアント、DHCPクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 87. PPPoEによる端末型インターネット接続（2ステップ認証：MACベース認証＋802.1X認証）
  おもな使用機能：PPPoE、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー、2ステップ認証（MACベース認証＋802.1X認証）、ローカルRADIUSサーバー
- 88. フレッツ・VPN プライオを利用した3拠点間IPsec接続
  おもな使用機能：IPsec
- 89. フレッツ・VPN プライオを利用した3拠点間L2TPv3接続
  おもな使用機能：ソフトウェアブリッジ、L2TPv3
- 90. フレッツ・VPN プライオを利用した3拠点間GRE接続
  おもな使用機能：GRE
- 91. ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるIPv4 over IPv6 IPsec VPN（拠点側はIPv6モバイルデータ通信サービスを利用）
  おもな使用機能：PPP、ファイアウォール、IPsec、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー
- 92. AMF Security miniによるデバイスの制御
  おもな使用機能：PPPoE、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）、マルウェアプロテクション（ストリーム型アンチウイルス）、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、アンチウイルス（プロキシー型アンチウイルス）、DNSリレー、AMFメンバー、syslog転送
- 93. URLオフロード機能によるOffice365トラフィックのプロキシー回避
  おもな使用機能：OSPF、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPサーバー、URLオフロード
- 94. ”クラウドゲートウェイ アプリパッケージ” によるクラウドサービスへの接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：DS-Lite、NDプロキシー、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー、ダイナミックDNSクライアント、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー、再起動トリガー
- 95. ”クラウドゲートウェイ アプリパッケージ” によるクラウドサービスへの接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：DS-Lite、NDプロキシー、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー、ダイナミックDNSクライアント、Pingポーリング、Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー、再起動トリガー
- 96. 2つのIPv4 over IPv6トンネルを使用したECMP構成によるIPv4インターネットへの接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：DS-Lite、ファイアウォール、DNSリレー、DHCPサーバー
- 97. URLオフロード機能によるOffice365トラフィックのインターネットブレークアウト
  おもな使用機能：PPPoE、OSPF、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPサーバー、URLオフロード、ポリシーベースルーティング
- 98. ”OCNバーチャルコネクト（IPoE接続）動的IP” によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：MAP-E、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 99. ”OCNバーチャルコネクト（IPoE接続）動的IP” によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：MAP-E、DHCPv6 PDクライアント、DHCPクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 100. 無線LANコントローラー（スマートコネクト）（CLI編）
  おもな使用機能：無線LANコントローラー（スマートコネクト）、ローカルRADIUSサーバー
- 101. ”OCNバーチャルコネクト（IPoE接続）固定IP” によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話なし）
  おもな使用機能：MAP-E、NDプロキシー、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー
- 102. ”OCNバーチャルコネクト（IPoE接続）固定IP” によるIPv4・IPv6インターネットへの同時接続（ひかり電話あり）
  おもな使用機能：MAP-E、DHCPv6 PDクライアント、DHCPクライアント、ファイアウォール、NAT（ダイナミックENAT）、DNSリレー、DHCPv6サーバー、DHCPサーバー

※ ”v6プラス” は、日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標（または商標）です。

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1