[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show wireless sc-profile

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`> show wireless sc-profile [<1-65535>|all] [brief]`

SCプロファイルの設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | SCプロファイル番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したSCプロファイルだけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのSCプロファイルを表示する（省略時動作）
`brief` | SCプロファイルの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless sc-profile ↓
     SC-PROFILE ID 1:
     Description ................... SC PROFILE
     SSID .......................... SCSC
     Key ........................... a4kPHrm-3mA$a.9s
     Auto Discovery ................ Disable
     Radio ......................... 1
      Channel ...................... 1
      DFS Channels ................. Exclude

     SC-PROFILE ID 2:
     Description ................... SC PROFILE
     SSID .......................... SCSC
     Key ........................... a4kPHrm-3mA$a.9s
     Auto Discovery ................ Enable
     Radio ......................... 2
      Channel ...................... auto
      DFS Channels ................. Exclude

    awplus> show wireless sc-profile brief ↓
    ID    SSID                             Auto Discovery R Ch   DFS
    ----- -------------------------------- -------------- - ---- ---
        1 SCSC                             Disable        1    1 Exc
        2 SCSC                             Enable         2 auto Exc

### 関連コマンド

smart-connect-profile（無線LANコントローラーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1