[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# address-family ipv4

モード: RIPモード --> RIP IPv4アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# address-family ipv4 vrf VRFNAME`

VRF単位の情報を設定するRIP IPv4アドレスファミリーモードへ移行する

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | 設定対象のVRFインスタンス名を指定する

### 使用例

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf green ↓
    awplus(config-router-af)# network 192.168.30.0/24 ↓

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address-family ipv4（RIPモード）
             |
             +- exit-address-family（RIP IPv4アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

exit-address-family（RIP IPv4アドレスファミリーモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1