[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# default log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# default log DESTINATION`

指定したログ出力先に関する各種設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログメッセージの出力先。hostログとemailログの場合は、logコマンドで定義済みの出力先を指定すること
| `buffered` | ランタイムメモリー。保存するメッセージ量は50KByte、メッセージフィルターはlevel notices（noticesレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
| `permanent` | フラッシュメモリー。保存するメッセージ量は50KByte、メッセージフィルターはlevel warnings（warningsレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
| `monitor` | ターミナルモニター。メッセージフィルターはlevel debugging（すべてのメッセージを出力）に戻る。monitorログは有効・無効といった状態を持たないが、monitorログに出力されたメッセージを見るには、terminal monitorコマンドでターミナルモニターを有効にする必要がある
| `console` | コンソールポート。メッセージフィルターはlevel critical（criticalレベル以上のメッセージをすべて出力）、状態は有効（出力する）に戻る
| `host {A.B.C.D|X:X::X:X}` | syslogサーバー。時差設定はlocal（時差なし）、メッセージフィルターはなしの状態に戻る
| `email TOADDRESS` | 電子メールアドレス。時差設定はlocal（時差なし）、メッセージフィルターはなしの状態に戻る
| `external` | 外部メディア（USBメモリー・SDHCカード）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）

### 使用例

■ bufferedログの保存メッセージ量とメッセージフィルターを初期値に戻す。

    awplus(config)# default log buffered ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- default log（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
log rotate（グローバルコンフィグモード）
log size（グローバルコンフィグモード）
log time（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）
terminal monitor（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1