[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# designated-ap

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# designated-ap <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no designated-ap`

対象チャンネルブランケットの代表APを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期設定は未指定。
未指定時はAP登録番号が最小のAPが代表APとなるが、通常は明示的に指定することを推奨。
チャンネルブランケット用VAP（CB VAP）のBSSIDは、代表APのMACアドレスをもとに生成される。

### パラメーター

`<1-65535>` | 代表APのAP登録番号

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ5403/AT-TQ5403eに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- designated-ap（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1