[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# bandwidth

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# bandwidth {20|40|80}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no bandwidth`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおける使用帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
使用可能な帯域幅は、無線モード（mode）の設定によって異なる。
初期値は、無線モードがa-n-ac, n-acの場合は80MHz、それ以外の場合は20MHz。

### パラメーター

`20` | 20MHz（1つのチャンネルだけを使う）
`40` | 40MHz（隣接する2つのチャンネルを合わせて使う）。無線モード（mode）がbg-n, n-only-g, a-n-ac, n-acのいずれかの場合に使用可能
`80` | 80MHz（隣接する4つのチャンネルを合わせて使う）。無線モード（mode）がa-n-ac, n-acのいずれかの場合に使用可能

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- bandwidth（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

band（APプロファイルモード）
hwtype（APプロファイルモード）
radio（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1