[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip dns forwarding dead-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding dead-time <60-43200>`

`(config)# no ip dns forwarding dead-time`

DNSサーバーからの応答がない場合、ダウンしていると判断する時間を設定する

### パラメーター

`<60-43200>` | DNSサーバーからの応答がない場合、ダウンしていると判断する時間（秒）。初期値は3600（秒）

### 使用例

    awplus(config)# ip dns forwarding dead-time 1800 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding dead-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1