[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# set metric-type

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set metric-type {type-1|type-2}`

`(config-route-map)# no set metric-type`

（OSPF用）ルートマップエントリーにset metric-type節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset metric-type節を削除する。
set metric-type節は、ルートマップエントリーにマッチしたOSPF外部経路のメトリックタイプを指定値に書き換える。

### パラメーター

`type-1|type-2` | OSPF外部経路のメトリックタイプ。タイプ1（再通知時のメトリックにAS内の通過コストを加算した上で評価する）、タイプ2（再通知時のメトリックをAS全体で使う）のいずれかから選択する

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set metric-type（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1