[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# provider

モード: IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config-ip-reputation)# provider {lac & proofpoint}`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能が使うIPレピュテーションデータベースの提供元を指定する。
各カテゴリーに対するデフォルトアクションは通知のみだが、category actionコマンドでカテゴリーごとのアクションを指定できる。

### パラメーター

`lac` | 株式会社ラックの脅威情報リストを使用する
`proofpoint` | Proofpoint社のIPレピュテーションデータベースを使用する。同データベースには、脅威分析によって危険性があると判断されたIPアドレスの情報がカテゴリーごとに登録されている。カテゴリーの一覧はshow ip-reputation categoriesコマンドで確認可能。また、各カテゴリーの詳細は解説編を参照

### 使用例

■ IPレピュテーション機能において、ラックの脅威情報リストとProofpointのIPレピュテーションデータベースの両方を使う。

    awplus(config)# ip-reputation ↓
    awplus(config-ip-reputation)# provider lac proofpoint ↓

### 注意・補足事項

■ protectコマンドでIPレピュテーション機能を有効化するには、あらかじめ本コマンドでIPレピュテーションデータベースの提供元を指定しておく必要がある。
■ IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能とファイアウォール機能を併用する場合は、IPレピュテーションデータベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。

### コマンドツリー

    ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- provider（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

protect（IPレピュテーションモード）
show ip-reputation（特権EXECモード）
show ip-reputation categories（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1